Data/hora: 23/09/2024 20:03:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	23/03/2005	
Data da última atualização: 	23/03/2005	
Autoria: 	LEMOS, S. G.; PARRA, A.; TORRE-NETO, A.; NOGUEIRA, A. R. A.; ALONSO, J.	
Título: 	Análise de pH em solo in-situ e em tempo real: Instrumentação Associada.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, ENQA, 12. Química Analítica Moderna: uma contribuição para a química limpa., out. 2003., São Luís, MA. Resumos... São Luís, MA. 2003. [CD-ROM]. Ref. IA 006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As características físicas e químicas do solo necessitam ser conhecidas em uma área a cultivar. Caso não sejam favoráveis, devem ser tomadas medidas corretivas com antecedência. A análise de solo engloba um complexo processo, constituído de numerosas etapas, que demandam tempo e custos e dificultam o fornecimento de informações em tempo real dos cultivos, prática cada vez mais necessária nos modernos sistemas de produção agropecuária. Assim, o presente trabalho teve como objetivos: o emprego de sensor potenciométrico para a determinação de pH, o desenvolvimento de sua instrumentação associada, a avaliação destes sensores para a determinação de pH em solos "in situ" e o fornecimento de informações em tempo real. Os sensores são constituídos de um plug fêmea de cobre de 2 rnrn de comprimento soldado a uma placa circular de cobre, inseridos em um tubo de PVC com 6 rnrn de diâmetro interno e 18 rnrn de comprimento, sendo sua extremidade preenchida com uma pasta de grafite- epóxi utilizada como transdutor. Sobre essa camada foi depositada uma membrana seletiva à pH a base de PVC [1]. A sonda consta de um tubo de PVC de 3 polegadas de diâmetro e 1 metro de comprimento, possuindo os sensores fixados a três alturas distintas (O, 15 e 30 cm), circundados por uma placa de cobre utilizada como eletrodo de referência. A instrumentação contendo os sistemas de amplificação e transmissão dos sinais gerados via rádio fica em uma pequena caixa situada na parte superior da sonda. O sistema é alimentado por uma bateria de 12 V e um painel solar, visando maior autonomia de uso. Sistema de recepção e aquisição foram acoplados a um computador para o tratamento dos dados. O sistema foi avaliado a campo e comparado com os resultados obtidos pelo método padrão, quando o pH é determinado em extratos de solo em meio CaCl2 0,25 moI L-I [2]. Também foi avaliado o perfil do pH no solo após a aplicação de corretivos. Os resultados demonstraram a viabilidade do sistema para aplicações agrícolas, permitindo o monitoramento em tempo real do pH e o acompanhamento racional dos cultivos. 
	
Palavras-Chave: 	Análise in-situ; Instrumentação Agropecuária.	
Thesagro: 	Ph.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8750-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00095 -  - 2003.00095 - DIS