Data/hora: 01/06/2024 07:29:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	13/08/2001	
Data da última atualização: 	27/09/2004	
Autoria: 	PAULA, J. E. de.	
Título: 	Madeiras da Caatinga Uteis para Producao de Energia.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.2, p.153-165,fev.1993	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foi estudada a anatomia da madeira de 8 especies da caatinga, e realizou-se um inventario dendrometrico. Determinou-se a biomassa total por m3 de madeira seca. A qualificação de madeira destinada a geracao de energia (alcool, coque metalurgico, carvao e lenha), foi feita com base no peso especifico, na fracao parede das fibras, no fator percentual 0,80 e na frequencia das fibras. Na caatinga inundavel, por estimativa, foram constatadas 287 arvores por hectare, as quais forneceram 268 t de madeira seca por hectare.	
Palavras-Chave: 	Anatomia de madeira.	
Thesagro: 	Biomassa; Celulose; Dendrometria; Lignina.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/20487/1/pab93_02_fev.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (20487-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS