Data/hora: 09/06/2024 06:41:24

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | CARVALHO, A. A.; MASCARENHAS, S.; PAULA, M. H. de.
Afiliação: | UNESP-Campus de Ilha Solteira; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Um dosimetro de radiacao piroeletrico pulsado.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 38., jul. 1986, Curitiba, PR. Ciencia e Cultura, Sao Paulo, v.38, n.7, p.307-308, jul. 1986. Suplemento. Resumos. ref.36-D.1.1.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Embora materiais piroelétricos possam ser utilizados para detectar qualquer tipo de radiação, apenas recentemente publicou-se um trabalho que descreve medidas de taxa de fluência de energia de raios x, efetuadas com um dosímetro de radiação piroelétrico. Este dosímetro é constituído por uma câmara com um cristal de zirconato titanato de chumbo, um "chopper" para modular a radiação no detetor e por um amplificador "lock in" (M.H. de Paula et al., Med. Phys. 11(6), 866, 1984. No presente trabalho, propomos um método que prescinde da técnica de deteção síncrona para a medição da radiaçã X, na faixa de diagnóstico.
Palavras-Chave: | Detetor piroelétrico; Dosímetro; Raios X.
Thesagro: | Radiação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5131-1) - UPC - SP - -- - PROCI-86.00021 -  - 1986.00021 - DIS