Data/hora: 09/06/2024 06:38:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	CARVALHO, A. A.; MASCARENHAS, S.; PAULA, M. H. de.	
Afiliação: 	UNESP-Campus de Ilha Solteira; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Calibração de um dosímetro fotoacústico utilizando radiação infra-vermelha.	
Ano de publicação: 	1987	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÂO ANUAL DA SBPC, 39., jul. 1987, Brasília, DF. Ciência e Cultura, São Paulo, v.39, n.7, p.331, jul. 1987. Suplemento. Resumos. ref.31-D.1.10.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um dosimetro fotoacustico consiste de uma camara fotoacustica com uma amostra de chumbo, um chopper com disco de chumbo para modular a radiacao ionizante incidente e de um amlificador com detecao sincrona...	
Palavras-Chave: 	amplificador com deteção sincrona; Dosímetro fotoacústico; radiação ionizante incidente.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5144-1) - UPC - SP - -- - PROCI-87.00002 -  - 1987.00002 - DIS