Data/hora: 09/06/2024 18:02:31

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | CARVALHO, A. A.; MASCARENHAS, S.; PAULA, M. H. de.
Afiliação: | UNESP-Campus de Ilha Solteira; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Calibração de um dosímetro fotoacústico utilizando radiação infra-vermelha.
Ano de publicação: | 1987
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÂO ANUAL DA SBPC, 39., jul. 1987, Brasília, DF. Ciência e Cultura, São Paulo, v.39, n.7, p.331, jul. 1987. Suplemento. Resumos. ref.31-D.1.10.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um dosimetro fotoacustico consiste de uma camara fotoacustica com uma amostra de chumbo, um chopper com disco de chumbo para modular a radiacao ionizante incidente e de um amlificador com detecao sincrona...
Palavras-Chave: | amplificador com deteção sincrona; Dosímetro fotoacústico; radiação ionizante incidente.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5144-1) - UPC - SP - -- - PROCI-87.00002 -  - 1987.00002 - DIS