Data/hora: 08/06/2024 16:30:49

Biblioteca(s): | Embrapa Rondônia; Embrapa Roraima.
Data corrente: | 11/01/2010
Data da última atualização: | 02/05/2012
Autoria: | COSTA, N. de L.; PAULINO, V. T.; MAGALHÃES, J. A; TOWNSEND, C. R.; PEREIRA, R. G. de A.
Afiliação: | Newton de Lucena Costa, CPAF-RR; Valdinei Tadeu Paulino, Instituto de Zootecnia; João Avelar Magalhães, Embrapa Meio Norte; Claudio Ramalho Townsend, Embrapa Rondônia; Ricardo Gomes de Araújo Pereira, Embrapa Rondônia.
Título: | Níveis de calagem em Panicum maximum cv. Mombaça.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | PUBVET, Londrina, v. 3. n. 10, 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O efeito da calagem (0, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 kg de calcário/ha ? PRNT = 100%) sobre o rendimento de matéria seca (MS) e composição química de Panicum maximum cv. Mombaça foi avaliado sob condições de casa-de-vegetação. O calcário foi uniformemente misturado ao solo, dois meses antes do plantio, período em que os vasos ficaram incubados. Utilizou-se um Latossolo Amarelo, textura argilosa, fase floresta, ácido e de baixa fertilidade natural. A calagem incrementou significativamente os rendimentos de MS e os teores de nitrogênio, cálcio e magnésio, porém reduziu os de fósforo. O máximo rendimento de MS foi obtido com a aplicação de 3.496 kg/ha de calcário, enquanto que os maiores teores de nitrogênio, fósforo, cálcio e magnésio foram registrados com a aplicação de 2.939; 2.397; 3.178 e 3.375 kg de calcário/ha, respectivamente. O nível crítico interno de cálcio e magnésio, relacionado a 90% da produção máxima de MS, foi estimado em 5,41 e 4,25 g/kg, respectivamente.
Palavras-Chave: | Dry matter.
Thesagro: | Calagem; Cálcio; Fósforo; Magnésio; Matéria Seca; Nitrogênio.
Thesaurus Nal: | calcium; magnesium; nitrogen; phosphorus.

Categoria do assunto:

--
K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal

Registro original: | Embrapa Roraima (CPAF-RR)

Exemplares:

CPAF-RR - (12362-1) - UPC - SP - -- - S2009.133 -  - S2009.133 - DIS
CPAF-RO - (14374-1) - UPC - SP - -- - SP-3733 -  - 3733 - DIS