Data/hora: 08/06/2024 19:01:48

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 12/03/2009
Data da última atualização: | 04/04/2017
Autoria: | SCARANARI, C.; LEAL, P. A. M.; PELLEGRINO, G. Q.
Afiliação: | CIRO SCARANARI, SNTEEN CAMPINAS; PAULO ADEMAR MARTINS LEAL, Feagri/Unicamp; GIAMPAOLO QUEIROZ PELLEGRINO, CNPTIA.
Título: | Estudo de simulações de microclimas em casas de vegetação visando à aclimatação de mudas micropropagadas de bananeira cv Grande Naine.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Fruticultura, v. 15, n. 1, p.1001-1008, 2008.
DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-29452008000400027
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em processos de aclimatação, o controle ambiental assume papel de vital importância, pois, ainda que na condição in vitro, as plantas não operam eficientemente a absorção de luz, água e nutrientes. Devem, portanto, ser submetidas a ambientes controlados sob condições favoráveis de luminosidade, temperatura (ao redor de 28oC, com mínimas de 18o.C e máximas a 34oC) e umidade relativa (acima de 75%). Para tanto, foram construídos 5 mini-túneis com temperatura e umidade controladas. No controle da temperatura, usaram-se resfriadores evaporativos do tipo ventilador-meio poroso, 28/25oC. No controle da umidade relativa, usou-se nebulização durante o dia a 75% sob intermitência de 6s a cada 40s. Para o monitoramento da temperatura e umidade relativa, foram instalados 3 psicrômetros aspirados em cada casa de vegetação, ligados a sistema programado para leituras diárias com partição de 60s. Os resultados indicam controle satisfatório nos ambientes, oferecendo condições favoráveis para as plantas de bananeira sob o 2o estágio de aclimatação, embora tenham sido observadas diferenças significativas entre eles. Para o estudo da luminosidade, sob filme plástico transparente PEBD de 100um, foram utilizadas telas com média de sombreamento na faixa RFA (400 a 700nm) de 69,92%, 50,73%, 29,73% e 57,77%, sendo as 3 primeiras de cor vermelha (com picos na faixa de 580nm e redução abrupta a partir daí), e a última de cor preta (comportamento linear), respectivamente. O 5o ambiente contou apenas com o filme, apresentando 12,74% de interceptação da radiação solar. Esses valores foram obtidos a partir de amostras pareadas, tela e filme para os 4 primeiros ambientes e apenas o filme para o último, utilizando-se de espectro-radiômetro programado para a faixa de 400 a 1.100nm, com resolução espectral de 2nm. Dentro e fora de cada ambiente, obtiveram-se dados de irradiâncias RFA e global, por meio de sensores fotovoltaicos de silício, por volta das 9h, 12h e 15h, sob condições de céu claro e encoberto, durante o verão de 2004/5 e inverno de 2005. As malhas vermelhas apresentam transmitâncias diferenciadas ao longo do espectro da radiação fotossinteticamente ativa, construindo-se assim em interessantes materiais para os pretendidos estudos sobre aclimatação. Resultados mostram maiores reduções na faixa RFA para as telas vermelhas, independentes do horário, insolação e estação do ano, concordantes com aqueles obtidos por espectro-radiômetro.
Palavras-Chave: | Agroclima; Ambiência; Mudas.
Thesagro: | Banana; Clima; Musa sp; Sombreamento.
Thesaurus Nal: | Environment; Seedlings; Shade.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/158564/1/AP-Estudo-simulacoes-2008.pdf
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)

Exemplares:

CNPTIA - (12657-1) - UPC - AP - PP -  -  - 2009.00055 - DES
CNPTIA - (12657-2) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS