Data/hora: 10/06/2024 05:26:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	29/07/2015	
Data da última atualização: 	31/08/2015	
Autoria: 	PEREIRA, A. S.; FRIZZONE, J. A.; DOURADO-NETO, D.	
Afiliação: 	ANDERSON SOARES PEREIRA, CNPMA; J. A.FRIZZONE, Departamento de Engenharia Rural-ESALQ/USP; D. DOURADO-NETO, Departamento de Produção Vegetal Rural-ESALQ/USP.	
Título: 	Uniformidade de distribuição de água e potássio aplicados por um sistema acoplado a um pivô central.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 15., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA AGRICULTURA IRRIGADA, 2005, Teresina/PI. Anais... Teresina/PI: CONIRD, 2005. p. 1-6.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho foi avaliada a distribuição de água e de potássio aplicados por um protótipo aplicador de produtos químicos que opera de forma acoplada a um pivô central, utilizando-se da mobilidade da torre como meio de deslocamento para aplicação de calda através de microaspersores. Concluiu-se que o protótipo apresentou boa uniformidade de distribuição de água, com variações próximas aos microaspersores, devido a respingos causados pelos impactos dos jatos de água no corpo dos mesmos e que a injeção de solução de cloreto de potássio proporcionou concentração uniforme de potássio na solução emitida pelos microaspersores.	
Palavras-Chave: 	Pivô-central; Quimigação; Uniformidade de distribuição.	
Thesagro: 	Protótipo.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127170/1/2005AA-058.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (14198-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2005AA_058 - DIS