Data/hora: 21/06/2024 04:47:49

Biblioteca(s): | Embrapa Agrossilvipastoril.
Data corrente: | 09/07/2019
Data da última atualização: | 04/12/2019
Autoria: | MOMBACH, M. A.; PEREIRA, D. H.; PINA, D. S.; BOLSON, D. C.; PEDREIRA, B. C. e.
Afiliação: | MIRCÉIA ANGELE MOMBACH, UFMT, Sinop, MT; DALTON HENRIQUE PEREIRA, UFMT, Sinop, MT; DOUGLAS SANTOS PINA, UFBA, Salvador, BA; DHEYME CRISTINA BOLSON, FORTUNA NUTRIÇÃO ANIMAL, Nova Canaã, MT; BRUNO CARNEIRO E PEDREIRA, CPAMT.
Título: | Silage of rehydrated corn grain.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 71, n. 3, p. 959-966, 2019.
ISSN: | 0102-0935
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | EN-US: The objective with this study was to evaluate the effect of different levels of water inclusion on the chemical composition and fermentation profiles of reconstituted corn grain silage. The experiment was carried out in a factorial arrangement in a completely randomized design, with three replicates per treatment. Five treatments were evaluated with different levels of water inclusion (% of the natural matter): dry corn grain (control); 90% dry corn grain (DCG) and 10% water; 80% DCG and 20% water; 70% DGC and 30% water; and 60% DCG and 40% water, totaling 45 experimental silos. Inclusion of water in the silage of reconstituted corn grain promoted a reduction in the CP (%) and NDF (%) contents. However, the water increase elevated the NPN/TN contents and the amount of effluent, gas and dry matter (%) losses. The treatment with inclusion of 30% water in the natural matter leads to a better fermentation profile and fewer losses of effluent and dry matter, so it is recommended for ensiling dry ground corn grain. | PT-BR: Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes níveis de inclusão de água na composição química e no perfil fermentativo de silagem de grão de milho reidratado. O experimento foi conduzido em esquema fatorial, em um delineamento inteiramente ao acaso. Cinco tratamentos com diferentes níveis de inclusão de água (% da matéria natural) foram avaliados: milho grão seco (controle); 90% de milho grão seco (MGS) e 10% de água; 80% de MGS e 20% de água; 70% de MGS e 30% de água e 60% de MGS e 40% de água, totalizando 45 silos experimentais. A inclusão de água na silagem do grão de milho reconstituído promoveu redução nos conteúdos de PB (% MS) e FDN (% MS). Contudo, o incremento de água aumentou os teores de NNP/NT e as perdas por efluente, gás e matéria seca. O tratamento com a inclusão de 30% de água na matéria natural propicia um melhor perfil fermentativo e menores perdas por efluente e matéria seca, sendo recomendado para a ensilagem de grão de milho seco moído.
Palavras-Chave: | Ensiling.
Thesagro: | Água; Ensilagem; Fermentação; Teor de Umidade; Umidade.
Thesaurus Nal: | Concentrates; Fermentation; Moisture meters; Water.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/199314/1/2019-cpamt-bruno-pedreira-silage-rehydrated-grain.pdf
Registro original: | Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)
Exemplares: | CPAMT - (1357-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS