Data/hora: 02/06/2024 18:25:54

Biblioteca(s): | Embrapa Clima Temperado.
Data corrente: | 23/07/2021
Data da última atualização: | 23/07/2021
Autoria: | BARRETO, C. F.; NAVROSKI, R.; BENATI, J. A.; PEREIRA, J. F. M.; ANTUNES, L. E. C.
Afiliação: | CAROLINE FARIAS BARRETO; RENAN NAVROSKI, UFPEL; JORGE ATÍLIO BENATI, UFPEL; JOSE FRANCISCO MARTINS PEREIRA, CPACT; LUIS EDUARDO CORREA ANTUNES, CPACT.
Título: | Raleio mecânico de flores e frutos de diferentes genótipos de pessegueiros.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2020.
Páginas: | 14 p.
Série: | Embrapa Clima Temperado. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 339).
ISSN: | 1678-2518
Idioma: | Português
Conteúdo: | O raleio em pessegueiro tem como objetivo retirar o número excessivo de frutos da planta e eliminar aqueles danificados e/ou doentes, mas sem prejudicar a produtividade do pomar. Na produção de pêssegos, o raleio é realizado de forma manual para retirada dos frutos em excesso, necessitando ser executado em um curto período de tempo e com mão de obra especializada, o que eleva os custos de produção. Nesse sentido, o raleio mecânico pode ser uma alternativa ao raleio manual de frutos. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do raleio mecânico de flores e frutos de pessegueiros com dois tipos de equipamentos. Foram realizados testes com os equipamentos derriçadeira e Carpa Electro®, mantendo-se o raleio manual como testemunha. No primeiro experimento, foi testado, nos anos de 2016 e 2017, o raleio mecânico de flores em seleções avançadas de pessegueiros. O segundo experimento foi realizado no ano de 2017, em pomar comercial da cultivar Maciel, testando-se os raleios mecânicos de flores e de frutos. Nos dois ensaios avaliou-se: porcentagem de derrubada de flores ou frutos, número de frutos por planta, massa média dos frutos, produção por planta e tempo de execução do raleio. Conforme os resultados, o raleio mecânico com os dois equipamentos pode ser alternativa ao raleio manual de frutos no cultivo de pessegueiros. Os equipamentos testados podem ser utilizados para o raleio mecânico de pessegueiro, pois auxiliam na derrubada de flores e frutos e reduzem o tempo de realização dessa operação.
Thesagro: | Fruticultura; Pêssego; Pratica Cultural; Raleio.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/224624/1/Boletim-339.pdf
Registro original: | Embrapa Clima Temperado (CPACT)
Exemplares: | CPACT - (21951-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS