Data/hora: 07/06/2024 08:42:21

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 02/02/2017
Data da última atualização: | 19/12/2023
Autoria: | SANTOS, N. M.; PEREIRA, L. A.
Afiliação: | NILSON MAIA SANTOS, Graduando da UNIVASF; LUCIO ALBERTO PEREIRA, CPATSA.
Título: | Cálculo do escoamento superficial e resposta hidrológica de uma bacia de drenagem.
Ano de publicação: | 2016
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, 10., 2016, Belém, PA. Desbloquear o potencial de aproveitamento da água de chuva para o Brasil. Belém, PA: UFPA: ABCMAC, 2016.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A lâmina de escoamento superficial (L600) corresponde a um método que considera o solo, a composição vegetal e o comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica. Este método permite mensurar com rapidez os recursos de água das pequenas bacias hidrográficas, com precipitações médias inferiores a 1.000 mm. Assim, este estudo consistiu na determinação dos parâmetros e no cálculo da lâmina anual escoada para um açude localizado no município de Petrolina-PE durante o período de 15 anos. Os resultados obtidos demonstram que as características físicas e geográficas do açude favorecem o escamento da água em sua bacia de drenagem e consequente acúmulo. Os extremos encontrados em 15 anos foram: os coeficientes L(P) (Lâmina Escoada Padrão) e VESC (Volume escoado) nos anos de 2004 e 2009 na área de captação foram bem atípicos, com 786,5 mm de precipitação, gerando L(P)80,106 mm e VESC:164.1361,940 m3 de água e 808,4 mm de precipitação gerando L(P)86,113 mm e VESC:1.764.455,271 m3, respectivamente, sendo os maiores valores de L(P). Porém, nos anos de 2012 e 2014 tiveram as menores lâminas escoadas durante o período estudado, sendo respectivamente: 107,2 mm de precipitação gerando L(P):8,2015 mm e VESC:17.419,963 m3e 216,3 mm de precipitação gerando uma L(P) de 12,189 mm e VESC de 249.743,064 m3 de água. A metodologia utilizada mostrou-se eficiente para calcular o volume de água captada na bacia de drenagem e escoada para o açude. As características físicas da bacia de drenagem encontram-se favoráveis ao escoamento de água e nos 15 anos de escoamento estudados, fica evidente que o principal fator de acúmulo de água está diretamente relacionado ao clima. Apesar da cobertura vegetal apresentar-se com boa porcentagem de cobertura é importante a conservação desta, pois minimiza o impacto da chuva no solo diminuindo os processos erosivos e o carreamento de material e consequente açoreamento do açude.
Palavras-Chave: | Água de chuva; Natural resource.
Thesagro: | Açude; Armazenamento; Bacia hidrográfica; Escoamento; Recurso hídrico; Recurso natural.
Thesaurus Nal: | Natural resources.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/154602/1/Lucio-2016.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (56372-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS