Data/hora: 19/06/2024 02:41:48

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 18/11/2005
Data da última atualização: | 18/11/2005
Autoria: | FIGUEIREDO, F. P. de; OLIVEIRA, F. G.; PEREIRA, M. C. T.
Afiliação: | UFMG.
Título: | Efeitos de diferentes lâminas de irrigação na produtividade da bananeira 'Prata Anã' cultivada no norte de Minas Gerais.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Revista Ceres, Viçosa, v. 52, n.301, p.429-433, maio/jun.2005.
ISSN: | 0034-737X
Idioma: | Português
Conteúdo: | Na região Norte de Minas Gerais o manejo da irrigação, quando realizado, é baseado em parâmetros de irrigação obtidos em condições edafoclimáticas distintas, repercutindo negativamente na rentabilidade, seja pela redução da produtividade final ou pelo aumento do consumo de água e energia elétrica. A realidade da agricultura irrigada brasileira tem mostrado que não é raro encontrar projetos de irrigação, públicos ou privados, sem o apropriado planejamento e que, depois de implantados, são conduzidos sem se preocupar com o manejo e operação adequada da irrigação, resultando, com muita freqüência, na baixa eficiência dos projetos, comprometendo a expectativa de aumento da produtividade e da renda do agricultor. O trabalho foi realizado na UNIMONTES (Universidade Estadual de Montes Claros) tendo como objetivo avaliar o efeito de diferentes lâminas de irrigação sobre a produtividade da bananeira (Musa sp. AAB) e sua influência sobre o período de floração e colheita cultivada no Norte de Minas Gerais. As lâminas testadas foram em relação a evapotranspiração de referência (ETo) obtida por meio do tanque classe "A", utilizaram-se lâminas correspondentes a 100%, 125%, 150% e 175% da ETca. Os coeficientes do tanque (Kt) foram obtidos em função dos dados meteorológicos da região e do meio em que ele estava instalado, segundo (2). Utilizaram-se, durante o experimento (2001 a 2002), uma bordadura de 10 metros, a umidade relativa média correspondente de 40 a 70% e a velocidade do vento (m.s-¹) predominante menor que 175 km/dia. Os resultados obtidos permitem concluir, quanto a produtividade, que o tratamento de 125% da ETo destacou-se em relação aos demais tratamentos avaliados, com uma produtividade de 11.968 kg.ha-¹, sendo de 4.264.264 kg.ha-¹, 2.196 kg.ha-¹ e 1.167 kg.ha-¹ superior aos tratamentos de 100%, 150% e 175% da Ettca, respectivamente. As lâminas de irrigação não influenciaram o número de pencas por cacho, bem como as épocas do plantio à floração, do plantio à colheita e da floração à colheita.
Palavras-Chave: | banana e produtividade; Manejo da irrigação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (22266-1) - ADP - AP - -- -  -  -  - DIS