Data/hora: 21/06/2024 12:41:51

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 09/03/2010
Autoria: | PESSOA, J. D. C.; RODRIGUES, A. R. D.; MASCARENHAS, Y. P.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.
Título: | Construção de um goniômetro teta-teta.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 11., 1988, Caxambu, MG. Programas e resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1988.
Páginas: | p.216.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O goniometro recebe este nome porque o detector e o tubo de raio-X formam sempre o mesmo angulo em relacao a superficie da amostra, que se mantem fixa na posicao horizontal o que torna ideal para o exame de amostras liquidas...
Palavras-Chave: | amostras líquidas; Goniômetro; mesmo ângulo; raio-X.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5784-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00036 -  - 1988.00036 - DIS