Data/hora: 16/06/2024 01:03:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	13/10/2016	
Autoria: 	PESSOA, José Dalton Cruz.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Construção de um difratômetro teta-teta.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos, SP, 1992.	
Páginas: 	92 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Instituto de Física e Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. Orientador: Prof. Dr. Antônio Ricardo Dröher Rodrigues.	
Conteúdo: 	Este trabalho descreve o projeto, construção e caracterização de um difratômetro teta-teta de raios X para o estudo de materiais líquidos e policristalinos. A novidade do projeto está no mecanismo que produz as rotações da fonte e do detetor, baseadas no princípio que duas polias concêntricas, com o mesmo diâmetro e ligadas a cintas girarão igualmente quando estas cintas forem puxadas com a mesma força. Com o projeto proposto foi obtida boa reprodutibilidade (mais ou menos 0.002 graus) e baixa histerese (mais ou menos 0.02 graus) empregando uma mecânica de baixa precisão. O incremento angular mínimo de 0.0005 graus e conseguido por um motor de passo que translaciona um carro que, por sua vez, puxa as cintas. O difratômetro foi caracterizado usando radiação CuK alfa com uma fonte de laboratório convencional de raios X, com e sem um monocromador curvo de silício. Alguns exemplos de difratogramas de amostras policristalinas e líquidas, obtidas com o equipamento, são também apresentados.	
Palavras-Chave: 	Caracterização; Construção; Difratômetro; Líquidos; Materiais; Policristalinos; Projeto; Teta teta.	
Thesagro: 	Raio X.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5816-1) - UPA - TS - DD -  - PES - 1994.00001 - DIS