Data/hora: 23/09/2024 12:45:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	15/01/2008	
Data da última atualização: 	01/04/2014	
Autoria: 	PLEC, D. F.; PESSOA, M. C. P. Y.; LIMA, M. A. de; VILELLA, O. V.	
Afiliação: 	Denis Fürstenau Plec, IMECC-UNICAMP; Maria Conceição Peres Young Pessoa, Embrapa Meio Ambiente; Magda Aparecida de Lima, Embrapa Meio Ambiente; Omar V. Vilella, APTA-Vale do Paraíba.	
Título: 	Avaliação do fluxo de emissão de gases de efeito estufa provenientes de fontes agrícolas por simulação de sistemas: estudo de caso de emissão de metano por arroz irrigado por inundação em Pindamonhangaba, SP.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2007, Campinas. Anais... Campinas: ITAL, 2007. 6 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O registro de aumentos crescentes nas concentrações de gases de efeito estufa decorrentes de atividades humanas vem causando grande preocupação mundial quanto à segurança futura do planeta, dada elevação gradativa dos níveis de aquecimento da superfície da Terra. Entre as atividades agrícolas de importância para a geração de gases de efeito estufa cita-se o cultivo do arroz irrigado por inundação, que produz metano (CH4) durante a estação de crescimento. Fatores ambientais assim como o manejo do cultivo podem interferir nos fluxos de metano emitidos. Assim, torna-se difícil acompanhar a dinâmica da emissão de metano nas diferentes fases de desenvolvimento do ciclo da planta para esse complexo conjunto de fatores, uma vez que devem estar sendo considerados de forma integrada. O objetivo deste trabalho foi estudar o uso do simulador DNDC (Denitrificação-Decomposição) aplicado à avaliação da emissão do gás metano produzido por arroz irrigado por inundação, tendo como área de estudo uma das regiões mais produtoras do Estado de São Paulo - Pindamonhangaba, SP. O simulador apresentou, em resposta para o período avaliado, um fluxo sazonal de metano estimado de 7433 mg CH4/m2 (obtido, após conversão de unidades). Considerando o período de inundação de 120 dias obteve-se 0,62 kg CH4 /ha/dia.	
Thesagro: 	Arroz Irrigado; Efeito Estufa; Metano; Modelo de Simulação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/100398/1/2007AA-023.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (7198-1) - UPC - AA - -- - Aq5 G2 - PAT 2007 - 2008.00025 - DIS