Data/hora: 22/06/2024 08:15:16

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 29/06/2006
Data da última atualização: | 19/03/2008
Autoria: | PICCININ, J.; TORRES, E.; ESPÍNDOLA, C.; SARAIVA, O. F.
Título: | Qualidade do solo cultivado com soja em plantio direto contínuo e com intervenção mecânica em sucessão e rotação de culturas.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 4., 2006, Londrina. Resumos... Londrina: Embrapa Soja, 2006.
Páginas: | p. 39-40.
Idioma: | Português
Notas: | Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Simone Ery Grosskopf.
Conteúdo: | O objetivo do presente trabalho foi avaliar a variabilidade espacial da estrutura e dos estados  físicos e químicos de um Latossolo Vermelho Distroférrico textura muito argilosa sob dois sistemas de plantio direto, assim como o efeito do cultivo da soja em sucessão e rotação de culturas nesses atributos. O estudo foi conduzido na fazenda experimental da Embrapa Soja, Londrina, PR, em um experimento instalado em 1988, com delineamento blocos ao acaso com quatro repetições. Os levantamentos referentes ao presente trabalho foram realizados em 2001 e 2004, sendo avaliados os sistemas: 1) plantio direto três anos - PD3 (mobilização do solo a cada três anos com escarificador cruzador) e, 2) plantio direto contínuo há 16 anos - PDC16. As seqüências de culturas adotadas foram: 1) sucessão soja/trigo e, 2) rotação tremoço/milho - aveia/soja - trigo/soja - trigo/soja. Os estudos foram realizados no estádio de pleno florescimento da cultura da soja, tendo sido realizada uma descrição pormenorizada da organização estrutural dos horizontes e do sistema radicular no seu espaço, com coleta de amostras para análises físico-hídricas e químicas. Com a descrição morfológica, ficou claro um melhor estado de conservação da estrutura do solo sob rotação de culturas, principalmente no sistema PDC 16, que se refletiu na menor densidade de solo e na mais alta macroporosidade. A capacidade de retenção de água foi maior nos sistemas SPDC 16, sendo que no solo sob sucessão, a retenção foi mais expressiva sob elevados potenciais (similares a 33 Kpa), sobressaindo a potencias menores no sistema sob rotação. No sistema SPD 3, após a passagem do cruzador em 2001, obteve-se valores de densidade de 1,29 Mg m-3, semelhante à encontrada na mesma época, sob PDC16 S, em razão do processo de compacidade se desenvolver somente no estado interno das estruturas, onde a ação das hastes do escarificador não se mostrou ativa. Em 2004, os resultados de densidade foram semelhantes, tanto quanto o  desenvolvimento radicular da soja e a distribuição dos elementos químicos, do pH e da saturação por bases no perfil do solo. Nos perfis sob PD3, o K foi significativamente maior na profundidade entre 0,10 - 0,20 m, embora os valores tenham se situado no mesmo intervalo de valores, para fins de  interpretação de análise de solo. Os teores de C foram maiores no SPDC 16 nos primeiros 0,10 m de profundidade, porém entre 0,10-0,30 m no sistema PD3. A produtividade média de grãos de soja por  unidade de área mostrou uma alternância nos anos em que a avaliação foi procedida.
Thesagro: | Manejo do Solo; Soja.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (26284-1) - UMT - PL - -- - RF 633.340981 - C749r -  - DIS