Data/hora: 05/06/2024 05:42:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	08/08/2016	
Data da última atualização: 	08/08/2016	
Autoria: 	CARNEIRO, A de C. O.; SANTOS, R. C. dos; CASTRO, R. V. O.; CASTRO, A. F. N. M.; PIMENTA, A. S.; PINTO, E. M.; ALVES, I. C. N.	
Título: 	Estudo da decomposição térmica da madeira de oito espécies da região do Seridó, Rio Grande do Norte.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Revista Árvore, Viçosa, MG, v. 37, n. 6, p. 1153-1163, 2013.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil de decomposição térmica da madeira de oito espécies utilizando as técnicas de termogravimetria (TGA) e calorimetria diferencial exploratória (DSC), bem como a consistência desses métodos para decidir quais espécies devem ser indicadas para produção de energia e carvão vegetal, comparando-os com os rendimentos gravimétricos da carbonização obtidos a partir de carbonizações em mufla de laboratório. Para as análises por TGA e DSC, amostras de serragem foram aquecidas à taxa de 10 °C min-1, sob atmosfera de nitrogênio, em vazão de 50 ml min-1 até a temperatura final de 600 °C. Foram determinados os valores de densidade básica e poder calorífico superior da madeira. As carbonizações foram realizadas em mufla de laboratório à taxa de 50 °C h-1 até a temperatura máxima de 450 °C, obtendo-se os rendimentos em carvão vegetal. Também foram determinados os valores de densidade aparente do carvão das oito espécies após a carbonização. Os resultados das análises térmicas indicaram perfis de decomposição pirolítica das madeiras e evidenciaram aquelas mais estáveis à ação térmica. O comportamento da estabilidade térmica das madeiras das oito espécies foi confirmado pela análise dos rendimentos da carbonização em mufla, em comparação com a análise por TGA e DSC. As madeiras de Aspidosperma pyrifolium e Mimosa tenuiflora apresentaram maior estabilidade térmica e, portanto, maiores rendimentos em carvão vegetal, bem como maiores densidades aparentes. As técnicas de termogravimetria e calorimetria diferencial exploratória são satisfatórias para avaliação da decomposição térmica das madeiras e garantem consistência na escolha de madeiras que resultam em maior rendimento e maior qualidade do carvão vegetal.	
Palavras-Chave: 	Análise termogravimétrica; Calorimetria diferencial exploratória; Estabilidade térmica; Wood thermal stability.	
Thesagro: 	Calorimetria; Carvão vegetal; Madeira.	
Thesaurus Nal: 	Charcoal; Differential scanning calorimetry; Thermogravimetry; Wood.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55178-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS