Data/hora: 23/09/2024 23:04:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital.	
Data corrente: 	21/03/2005	
Data da última atualização: 	18/08/2006	
Autoria: 	JUNQUEIRA, A. de M.; ANDRÉ, R. G. B.; PINHEIRO, F. M. A.	
Afiliação: 	Cargill Agrícola.	
Título: 	Consumo de água pelo feijoeiro comum, cv. Carioca.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 12, n. 1, p. 51-56, 2004.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi estudar o consumo da água e determinar coeficientes de cultura para o feijoeiro, nos diversos estádios de seu desenvolvimento. Foi realizado um experimento de campo na Faculdade de Ciências agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista - FCAV/UNESP, Jaboticabal, São Paulo, durante as estações outono - inverno. Um conjunto de 12 lisímetros de drenagem foi utilizado para obtenção da evapotranspiração máxima ou demanda ideal (ETM). Dados meteorológicos foram utilizados para estimativa da evapotranspiração de referência (Eto), pelo método de Penman-Monteith. Os resultados mostraram boa correlação entre o Kc e o índice de área foliar (IAF). O coeficiente de cultura médio foi 0,81 com o valor máximo de 1,17 atingido durante a fase de floração. O consumo de água pela cultura variou de 0,39 a 4,68 mm/dia, sendo o consumo para todo o ciclo igual a 274,0 mm.	
Palavras-Chave: 	coeficientes de cultura; Consumo de água; Demanda hídrica.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)	
Exemplares: 	CNPTIA - (10623-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS