Data/hora: 17/06/2024 03:26:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	14/04/1992	
Data da última atualização: 	14/04/1992	
Autoria: 	PINHEIRO, J. C. D.	
Afiliação: 	Empresa Maranhense de Pesquisa Agropecuaria-EMAPA.	
Título: 	Comportamento de reguladores do crescimento na inducao de calo em gemas laterais de mandioca (Manihot esculenta Crantz)	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	Fortaleza, CE: Universidade Federal do Ceara, 1990	
Páginas: 	77 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com o objetivo de verificar o comportamento simultaneo de reguladores do crescimento e seus niveis para inducao  de calo em gemas laterais de mandioca (Manihot esculenta Crantz), "in vitro", foi conduzido um enasio no Laboratorio de Citogenetica do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciencias Agrarias da Universidade Federal do Ceara. Usou-se o meio B5, suplementado com 2,4-D (0,1 e 2 mg/l) e benziladenina )0,1 e 2 mg/l) e acido giberelico (0 e 0,03 mg/l). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado em fatorial 3x3x2 com 10 repeticoes. As condicoes de incubacao foram: fotoperiodo, 16/8 horas; temperatura media, 25 C;  umidade relativa, 74% e intensidade luminosa, 1000 luz. Apos a inducao e crescimento dos calos, verificou-se que os meios de maiorganho de peso em materia fresca dos explantes foram: na ausencia do acido giberelico, 1 mg/l de BA com 2mg/l de 2,4-D e 1 mg/l de BA com 1 mg/l de 2,4-D; ao nivel de 0,03 mg/1 de acido giberelico, 2 mg/l de BA e 1 mg/l de 2,4-D. Quanto a velocidade de inducao do calo, a segunda semana foi superior quando interagiu com os niveis de BA. A caracterizacao qualitativa dos calos revelou que o 2,4-D e o BA quando isoldos,  produziram calo de cor amarelo claro e consistencia friavel, no entanto, quando juntos induziram calo amarelo escuro e de consistencia compacta, tanto na ausencia como na presenca de 0,03 mg/l de AG3.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (19551-1) - ADD - TS - -- - T06/90 -  - T06/90 - DIS