Data/hora: 03/06/2024 21:40:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	21/08/2002	
Data da última atualização: 	07/06/2018	
Autoria: 	SOUZA, C. M. A; QUEIROZ, D. M.; MANTOVANI, E. C.; PINTO, F. A. C.	
Afiliação: 	EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.	
Título: 	Modelagem do processo de trilha e separação mecânica do feijão em uma colhedora de fluxo axial.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 31., 2002, Salvador. A engenharia agrícola para o desenvolvimento sustentável: água, energia e meio ambiente: anais. Salvador: SBEA, 2002.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O desempenho de uma máquina colhedora de grãos está diretamente relacionado às características mecânicas dos mecanísmos de trilha e separação nela utilizados. Além disso, estes mecanismos influenciam consideravelmente as perdas de produto durante o processo. A simulação de processos tem se mostrado como uma ferramenta de grande utilidade no auxilio ao projeto de novas máquinas, ou no aprimoramento das já existentes. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de implementar um modelo de simulação da trilha e separação mecânica do feijão, para uma colhedora de arrasto com sistema de trilha em fluxo axial. Testes experimentais foram conduzidos, utilizando-se uma colhedora de feijaõ para validação do modelo implementado. Comparando os resultados de eficiência de trilha e separação simulados com aqueles obtidos experimentalmente, obteve-se um desvio médio de 1,78% o que foi considerado satisfatório para aplicações em engenharia de colheita.	
Palavras-Chave: 	Bean; Colhedora de arrasto; Harvest; Pull-type harvest; Simulation.	
Thesagro: 	Colheita; Feijão; Simulação.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/51113/1/Modelagem-processo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (13815-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS