Data/hora: 19/06/2024 01:17:16

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 13/02/2001
Data da última atualização: | 13/02/2012
Autoria: | PIZA, M. A.; SOUZA, E. A. M.; MALMONGE, J. A.; RIUL JUNIOR, A.; MATTOSO, L. H. C.
Afiliação: | Embrapa Instrumentacao Agropecuaria; UFSCar-Departamento de Materiais; UNESP-Ilha Solteira, Departamento de Fisica e Quimica.
Título: | Aumento da condutividade elétrica AC de blendas de poli(o-etoxianilina) e colágeno com a temperatura.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO INTERUNIDADES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (SICEM 2000), 3., 2000, São Carlos. Programa e resumos... São Carlos: USP-EESC-CETEPE, 2000.
Páginas: | p. 159-160.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Medidas de condutividades AC em sistemas solidos desordenados tem se mostrado uma ferramenta poderosa na analise de mecanismos de conducao eletrica, ionica ou eletronica. Os valores de condutividade eletrica, bem como os processos de transportes envolvidos sao diretamente dependentes da concentracao de impurezas ou dos dopantes utilizados. Numa linha mais geral, Geballe propos a relacao sigma(omega) alfa omega-elevado a s-, para a componente real da condutividades AC, com s=0,8 para um amplo espectro de frequencia angular omega. Estudos posteriores em polimeros condutores fracamente dopados, mostram que na regiao de baixas frequencias sigma'(omega) e independente de  omega, podendo ser considerado a condutividade DC do material (sigmaDC), e que acima de um determinado valor essa componente aumenta linearmente um grafico logaritmo sigma'(omega) X logaritmo omega. Na decada de 80 J. C. Dyre desenvolveu um modelo usando distribuicao aleatoria de barreiras de energia livre (Random Free Energy Barrier Model - RFEB) prevendo que a  cpmponente real da condutividade AC em baixas frequencias e indep[endente de omega abaixo de um valor minimo, (gama min) e acima de um valor maximo, (gama max). Entre esses dois valores, ela sobe obedecendo  a relacao de Geballe. Em trabalho recente, demonstrou se que o modelo de Dyre pode ser aplicado a materiais que apresentam duas fases distintas, uma condutora e uma isolante desordenada. Atraves do calculo da permissividade eletrica efetiva media dessas duas regioes e possivel obter informacoes importantes sobre o comportamento dos portadores de carga associada a transicao isolante/metal dessa classe de materiais, onde o mecanismo proposto por Dyre e atribuido a parte isolante  da amostra. Neste trabalho, foram preparadas e caracterizadas blendas de colageno e POEA dopadas, por meio de medidias de condutividade AC na faixa de frequencia de 10(elevado ao quadrado) a 10(elevado a sexta potencia) Hz.
Palavras-Chave: | Blendas; Condutividade AC; Dyre; Geballe; Instrumentacao; POEA.
Thesagro: | Colágeno.
Thesaurus Nal: | collagen; instrumentation.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5837-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00154 -  - 2000.00154 - DIS