Data/hora: 22/06/2024 22:30:23

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 21/02/2013
Data da última atualização: | 22/04/2024
Autoria: | SIMON, P. L.; COUTINHO, C. C.; SOUZA, A. M. de; MOTTA, A. C. V.; PIAIA, C. C.; CAMPOS, D. V. B. de; POLIDORO, J. C.
Afiliação: | PRISCILA LUZIA SIMON, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; CINTIA CASTRO COUTINHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; ANDRE MARCELO DE SOUZA, CNPS; ANTÔNIO CARLOS VARGAS MOTTA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; CARLA CRISTINA PIAIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; DAVID VILAS BOAS DE CAMPOS, CNPS; JOSE CARLOS POLIDORO, CNPS.
Título: | Comparação entre dois métodos de digestão assistida em microondas para lodo de estação de tratamento de água.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 30.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 14.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 12.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 9.; SIMPÓSIO SOBRE SELÊNIO NO BRASIL, 1., 2012, Maceió. A responsabilidade socioambiental da pesquisa agrícola: anais. Viçosa, MG: SBCS, 2012. 1 CD-ROM. Fertbio 2012.
Idioma: | Português

Conteúdo:

O lodo de estação de tratamento de água
(ETA) é um resíduo ainda pouco estudado quanto as
metodologia de digestão total. Para a realização das
análises químicas de teores totais presente neste material
faz-se necessário a “abertura” ou digestão das amostras, e
o presente trabalho teve como objetivo a comparação de
dois diferentes métodos de abertura, um deles com água
régia (HCl e HNO3) 3:1, padrão utilizado para abertura de
solos (Embrapa) e o outro com HNO 3, HCl e H 2O 2 na
proporção 5:1:1 indicado para materiais orgânicos devido
ao ataque com o peróxido. As extrações foram feitas em
23 amostras de lodo de ETA, provenientes de diferentes
regiões do Estado do Paraná, em aparelho micro-ondas.
Ao término da extração as amostras foram analisadas por
Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma
Indutivamente Acoplado (ICP-OES) para a determinação
de teores totais de elementos presentes no resíduo. Os
métodos foram comparados através da Análise por
Componentes Principais (PCA), que não indicou
diferenças evidentes entre os dois métodos de extração
estudados. Com os resultados foi possível perceber que
para maioria dos elementos e das amostras os teores mais
elevados foram para os materiais extraídos com água
régia, e considerando a maior facilidade de trabalhar com
tal método e obtenção de valores mais próximos do real
considera-se o mais indicado para determinação de teores
totais de elementos em lodo de água.

Palavras-Chave: | Digestão assitida; Lodo.
Thesagro: | Resíduo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/78664/1/FERTBIO-1514.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (17121-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2013.00069 - DIS