Data/hora: 13/06/2024 00:52:40

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 04/07/1996
Data da última atualização: | 14/07/1998
Autoria: | LAL, H.; SILVA, A. de S.; PORTO, E. R.; COSTA, A. E. M. da.
Afiliação: | CPATSA.
Título: | Lamina-enleiradora a tracao animal e seu uso em novo sistema de captacao de agua de chuva in situ.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.19, n.11, p. 1385-1393, nov. 1984.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A lamina-enleiradora a tracao animal e um equipamento para uso como conexo de chassis-porta-implementos, adaptado a um sulcador tipo asas extensas. Para se adaptar este sulcador como lamina-enleiradora, precisa-se trocar uma das asas por uma chapa de ferro de 30 cm x 110 cm. A capacidade operacional deste equipamento varia de 0,16 a 0,47 ha/h, durante instalacao, reformacao ou capina num sistema inovador de captacao de agua de chuva in situ. Este sistema consiste de camalhoes largos e estreitos alternados em curva de nivel. Os camalhoes largos de forma triangular, servem como area de captacao; os estreitos, como area de plantio, e o espaco entre os dois, como area de armazenamento. A relacao entre area de captacao e de plantio e de 2:1.
Palavras-Chave: | Animal drawn; Chassi porta-implemento; Chassi-porta-implementos; Preparo do solo; Ridger; Wheeled tool carrier.
Thesagro: | Mecanização Agrícola; Solo; Sulcador; Tração Animal.
Thesaurus Nal: | soil; tillage.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143775/1/7375-1.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (20012-1) - UMT - AP - -- - 630.72081 - P474 - 63072081 - DIS
CPATSA - (7375-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS