Data/hora: 15/06/2024 02:38:06

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 20/12/2023
Data da última atualização: | 15/01/2024
Autoria: | VAZ, C. M. P.; TORRE NETO, A.; PLAINE, N. J.; D'ALKAINE. C. I.; PORTO, L. F.
Afiliação: | CARLOS MANOEL PEDRO VAZ, CNPDIA; ANDRE TORRE NETO, CNPDIA; Centro Universitário Central Paulista; Bolsista Fapesp, Embrapa Instrumentação; Tecnicer Tecnologia Cerâmica.
Título: | Sensores IGstat para controle da irrigação: construção, aferição e sistema de controle.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | São Carlos: Embrapa Instrumentação, 2023.
Páginas: | 24 p.
Série: | Embrapa Instrumentação: Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 46.
ISSN: | 1518-7179
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo - Sensores de água no solo são importes ferramentas para o manejo da irrigação e em outras aplicações. Para isso, há dois parâmetros relevantes, a umidade (q) e o potencial matricial da água no solo (y). Para a medida da umidade do solo há um grande número de sensores comerciais cobrindo toda a faixa de medida, de solo seco a saturado, diferentes tipos e condições de solo. Já os sensores de y são mais limitados em termos de faixa de operação, custo, manutenção e disponibilidade comercial. Este documento apresenta o modo de funcionamento, construção e de medida do sensor IGstat, desenvolvido e patenteado pela Embrapa, para utilização no controle da irrigação por limiar de y. O sensor IGstat é formado por uma cápsula porosa de alta pressão de borbulhamento (PB), um núcleo de partículas de microesferas de vidro e duas mangueiras para entrada e saída do ar. Foi estabelecida uma relação experimental entre o diâmetro médio das microesferas de vidro e a pressão de borbulhamento (PB) a qual facilita a construção dos sensores IGstat em diferentes faixas de PB. Essas faixas de medição são usadas para acionar a irrigação quando o solo atinge valores específicos de limiares para cada cultura. A relação experimental entre o diâmetro médio das microesferas de vidro e a pressão de borbulhamento foi estabelecida em PB = 338,46 -0,817 diâmetro . Para a aferição da PB dos sensores foi desenvolvida uma plataforma pneumática para testes e aferição, possibilitando a medida de conjuntos de 10 sensores por vez de forma totalmente automática. O trabalho apresenta a plataforma de aferição desenvolvida, bem como o procedimento estabelecido para a aferição dos sensores, e uma avaliação do desempenho de sensores com diferentes PBs utilizando um equipamento simples e de baixo custo para o acionamento da irrigação pela resposta do sensor IGstat.
Palavras-Chave: | Instrumentação; Irrigação por limiar; Microesferas de vidro; Padronização; Sensor.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1160097/1/P-Sensores-IGstat-para-controle-da-irrigacao.pdf
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (18349-1) - UPC - FL - DD - PROCI.23/137 -  - 2023/149 - DIS