Data/hora: 21/09/2024 10:40:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	01/12/2023	
Data da última atualização: 	01/12/2023	
Autoria: 	MANSO, A. D.; BACELAR, C. G.; PORTOCARRERO, H.; ANDRADE, A. G. de.	
Afiliação: 	AYRTON DURÃES MANSO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; CAIO GABRIEL BACELAR, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; HUGO PORTOCARRERO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS.	
Título: 	Monitoramento do escoamento superficial em um programa de pagamento por serviços ambientais hídrico.	
Ano de publicação: 	2023	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA, 30., 2022, Foz do Iguaçu. Anales [...]. Madrid: IAHR Publishing, 2023. v. 2, p. 814-823.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Levando em consideração o atual cenário de degradação ambiental promovido principalmente pela ação antrópica sob o meio ambiente ao longo das últimas décadas, a elaboração de metodologias de valoração e conservação ambiental como os programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) surgem como resposta para conservação dos diferentes ecossistemas e garantia de seus serviços assim como seus recursos naturais. Nesse sentido, o presente estudo busca através do monitoramento do escoamento superficial e dos processos erosivos desencadeados pela ação da água, compreender o impacto destes sobre os solos, considerando-os importante variável para a resposta do balanço hídrico das bacias hidrográficas sob regime de programas de PSA hídrico. A metodologia utilizada no monitoramento consistiu na utilização de parcelas de erosão em conjunto de pluviômetros para leitura diária da chuva. Quatro parcelas de 22x4 metros cada uma com duas caixas de 1000 L anexadas foram instaladas em uma propriedade rural contemplada pelo Produtores de Água e Floresta (PAF), onde o estudo vem sendo conduzido. A partir dos primeiros resultados obtidos nessa fase inicial de monitoramento, foram observados 13 eventos de chuva onde o total mensurado foi de 174 mm e em apenas 4 destes eventos houve escoamento superficial assim como perda de sedimentos. Embora cada parcela tenha passado por diferentes tratamentos, o volume total escoado por elas desde o início do monitoramento foi de 6,54 mm, assim como o total de sedimentos foi de 44, 280 (g/m²).	
Palavras-Chave: 	Erosion plots; Escoamento superficial; Hydric PES; Parcelas de erosão; PSA hídrico.	
Thesaurus Nal: 	Runoff.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1159003/1/Monitoramento-do-escoamento-superficial-em-um-programa-2023.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (21364-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS