Data/hora: 20/06/2024 04:02:10

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 08/05/2006
Data da última atualização: | 14/11/2017
Autoria: | PORTOCARRERO, H.
Afiliação: | HUGO PORTOCARRERO, UFRJ.
Título: | Monitoramento hidrológico em voçoroca submetida a práticas de RAD: Morro do Radar, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - Galeão / Antônio Carlos Jobim.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | 2004.
Páginas: | 174 f.
Descrição Física: | il. color.
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Orientador: Nelson Ferreira Fernandes, UFRJ; Co-orientador: Aluísio Granato de Andrade, CNPS.

Conteúdo:

O desenvolvimento desta dissertação está vinculado ao projeto de RAD (recuperação de
áreas degradadas) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, sendo seu objeto o processo de
recuperação da voçoroca do Morro do Radar. Através da realização de uma investigação do
comportamento hidrológico desta voçoroca após a implantação do projeto, buscou-se fornecer
informações que possam constituir um subsídio à avaliação dos efeitos das práticas adotadas.
A metodologia utilizada compreendeu seis etapas: avaliação das variações da topografia
local; monitoramento da precipitação; monitoramento da intercepção das chuvas promovida pelas
copas arbóreas e pela serrapilheira; avaliação das propriedades fisico-hídricas do solo em
diferentes profundidades; avaliação dos potenciais matriciais e das cargas totais nos solos nas
mesmas profundidades, através de gráficos e construção de mapas de equipotenciais; avaliação
da relação entre os condicionantes locais e o desempenho das práticas de RAD.
Os valores de intercepção pelas copas arbóreas e pela serrapilheira revelaram uma
proteção eficaz do solo contra o impacto direto das águas pluviais. Com relação à zona de
saturação, observou-se que a umidade antecedente está condicionando o padrão de expansão.
Foram observados valores de sucção no solo menores que a capacidade de campo (33kPa)
durante os períodos de chuva, especialmente em posições que favorecem acúmulo de umidade,
sendo que a drenagem da água gravitacional termina após os primeiros dias de estiagem, quando
o fluxo perde grande parte de sua velocidade, reduzindo-se a sua erosividade.
As informações geradas nesta dissertação permitem afirmar que as práticas de RAD
adotadas foram bem sucedidas. O diagnóstico das propriedades do solo e o monitoramento dos
fluxos se mostraram ferramentas úteis nesta avaliação.
Foi observada grande influência dos declives sobre a recuperação, indicando a influência
do planejamento da reconformação. As áreas com menores declives apresentaram recuperação
mais rápida, o que se relacionou tanto ao estabelecimento da cobertura vegetal e à incorporação
de serrapilheira, quanto à própria dinâmica hidro-erosiva inerente.

Palavras-Chave: | Degradação; Intercepção; Propriedades físico-hídricas; RAD; Voçoroca.
Thesagro: | Erosão; Hidrologia.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (12212-1) - UPA - TS - PP - TS 2006.00011 - POR - 2006.00011 - DIS