Data/hora: 19/06/2024 23:33:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	16/02/2000	
Data da última atualização: 	09/06/2015	
Autoria: 	MESQUITA, C. M.; COSTA, N. P.; PORTUGAL, F. A. F.	
Afiliação: 	CEZAR DE MELLO MESQUITA, CNPSo; NILTON PEREIRA DA COSTA, CNPSo.	
Título: 	Medidor de sementes para regulagem de semeadoras.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Informativo ABRATES, Curitiba, v.9, n.1/2, p.61, jul./ago. 1999. Numero Especial, ref. 062.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Resumo apresentado no XI Congresso Brasileiro de Sementes.	
Conteúdo: 	A crescente importancia do insumo semente exige revisao constante das operacoes envolvendo seu uso, principalmente a semeadura mecanica. As lentas e tediosas etapas de coleta, contagem e calculos no processo de regulagem das semeadora das semeadoras levam muitos produtores a relegarem esta importancia pratica a um papel secundario. Este descaso, nao raramente, leva a prejuizos economicos decorrentes na distribuicao excessiva ou deficiente de sementes em relacao a quantidade recomendada. Esta pesquisa objetivou avaliar a possibilidade de uso de um medidor de quantidade de sementes para simplificar, agilizar e tornar mais rotineira e precisa a pratica de regulagem das semeadoras de soja. Utilizou-se um copo cilindrico de PVC transparente, medindo 13cm de altura e 4,2cm de diametro, no qual foram impressas na sua superficie colunas, registrando quantidades de sementes de soja supostamente distribuidas por hectare. Essas quantidades foram estimadas em funcao de sementes classificadas em tamanhos grandes e pequenas, de espacamento entre linhas de 40 e 45cm, e da coleta das mesmas em 20 metros lineares de descolamento da semeadora. Na realizacao do estudo, partiu-se da hipotese de que poder-se-ia utilizar o medidor em substituicao as contagens e calculo, bastando para isso que, cada vez que se procedesse a coleta de sementes, o nivel das mesmas dentro do medidor coincidisse com a marca correspondente a populacao desejada de plantas por hectare. Utilizou-se uma semeadora MAX, modelo 2103, equipada com discos dosadores de sementes de posicionamento horizontal e de fileiras duplas de alveolos, simulando-se uma reulagem de galpao, pelo acionamento manual das rodas por numero de voltas correspondentes ao deslocamento por 20 metros lineares. Foram usados os cultivares BR 16, BRS 136, BRS 133 e CODETEC 203, sendo recolhidas 40 amostras do cultivar BR 16 e 20 amostras de cada um dos demais cultivares. Apos a colocacao de cada amostra no medidor, procedeu-se primeiramente a leitura visual da populacao correspondente, calculando-se em seguida o respectivo numero de semente supostamente distribuidos em 20 metros lineares para se obter aquela populacao. Em seguida, efetuou-se a contagem e o registro do numero exato de sementes contidas na amostra. Os valores visuais e os exatos foram comparados atraves de analises de correlacao linear simples para cada cultivar e de analise de variancia. Os resultados indicaram coeficientes de correlacao de 0,99, 0,84, 0,98 e 0,99 respectivamente para os cultivares BR 16, BRS 136, BRS 133 e CODETEC 203, demonstrando a similaridade dos dados . Por outro lado, a analise de variancia confirmou a igualdade estatistica dos dados exatos e estimados visualmente. Em termos percentuais, as diferencas ou erros pela estimativa visual foram de 1,6, 4,9,-1 e -2%, respectivamente para os cultivares BR 16, BRS 136, BRS 133, E CODETEC 203. O erro percentual medio na avaliacao visual, para todos os cultivares em conjunto, foi apenas 1,1%. Dessa maneira, os resultados do estudo indicam que o medidor podera ser utilizado na regulagem de semeadoras de soja, simplificando, agilizando e tornando mais pratico este processo.	
Palavras-Chave: 	Mechanical methods; Soybean.	
Thesagro: 	Semeadura Mecânica; Soja.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125135/1/id-171120001.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (17112-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS