Data/hora: 07/06/2024 06:42:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	09/08/2016	
Data da última atualização: 	10/08/2016	
Autoria: 	QUARTAROLI, L.; KURITZA, J. C.; CAVALLINI, G. S.; VIDAL, C. M. de V.; SOUZA, J. B. de.	
Título: 	Aplicação de polímeros aniônico e catiônico na flotação por ar dissolvido como forma de pós-tratamento de efluente de indústria de papel e celulose.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 42, n. 101, p. 57-67, mar. 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o desempenho da flotação por ar dissolvido no pós-tratamento de efluente de lodos ativados de uma indústria de papel e celulose. Os testes variando dosagens de coagulante e polímeros aniônico e catiônico foram realizados em escala de laboratório com o uso do equipamento flotateste. Em todos os ensaios foram fixados os valores de mistura rápida (500 s-1), o tempo de mistura rápida (60 s), a pressão de saturação (5 bar) e o tempo de saturação de ar na câmara de saturação (15 min), os demais parâmetros foram investigados e variados durante a pesquisa. Os testes foram divididos em três etapas, onde na primeira etapa foram realizados os ensaios preliminares, apenas com o uso do coagulante, na segunda etapa ensaios com combinações do coagulante e do polímero aniônico e na terceira com o polímero catiônico. Os resultados indicaram que a flotação com polímero catiônico melhorou as características do efluente, com redução de 90% de turbidez, 85% da cor aparente, 89% de cor verdadeira e 69% de DQO, utilizando dosagem de PAC de 175 mg.L-1 e de polímero catiônico de 50 mg.L-1, com velocidade de flotação de 9,0 cm/ mim e tempo de floculação de 7 minutos, afirmando a potencialidade da aplicação da flotação por ar dissolvido no pós-tratamento de efluentes da indústria de papel e celulose.
Palavras-chave: Tratamento de efluente industrial, papel e celulose, flotação por ar dissolvido, polímero.	
Palavras-Chave: 	Dissolved air flotation; Flotação por ar dissolvido; Papel e celulose; Polímero; Polymer; Pulp and paper; Tratamento de efluente industria; Treatment of industrial wastewater.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (55195-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS