Data/hora: 06/06/2024 14:52:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	16/02/2016	
Data da última atualização: 	16/02/2016	
Autoria: 	COELHO, E. F.; CRUZ, R. O. R.; SANTOS, L. B. DOS; QUEIROZ, L. A.; BOA SORTE, R. A; OLIVEIRA, B. R.	
Afiliação: 	EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; R. O. R. CRUZ; L. B. DOS SANTOS; L. A. QUEIROZ; R.A. BOA SORTE; B. R. OLIVEIRA.	
Título: 	Calibração de um sensor de umidade de jardim para aplicação em irrigação para agricultura familiar.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 25., 2015, São Cristóvão Agricultura irrigada no Semiárido brasileiro: anais. São Cristóvão: ABID: Universidade Federal de Sergipe, 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O manejo da irrigação na agricultura familiar tem como uma barreira o custo dos sensores de água do solo disponíveis no mercado. Os equipamentos convencionais como o tensiometro, um dos mais simples do mercado apresentam custo que não permite o produtor usá-lo de forma obter informações representativas da área cultivada. O mercado tem disponibilizado sensores de umidade de baixo custo, que usam números como indicadores da umidade acessíveis em termos de preços a pequenos agricultores. O trabalho objetiva apresentar a calibração de um indicador de umidade do solo de baixo custo para três tipos de solo, de modo a quantificar a faixa de umidade equivalente aos números indicadores, permitindo melhor uso dos mesmos. Amostras não deformadas de três diferentes solos (arenoso, textura média e argilosa), em colunas de PVC, foram coletadas em áreas de agricultura familiar, saturadas e colocadas para secagem ao ar durante 50 dias, com leituras diárias com uso de um indicador de umidade de duas hastes, inserido em cada tipo de solo seguidas de pesagem em balança de precisão. Determinou-se a umidade gravimétrica em base massa e volume e esses dados associados aos números indicadores do equipamento permitiram obter as curvas de calibração do equipamento para os três tipos de solo. O equipamento pode ser usado para os três tipos de solo para inferir a umidade quantitativa do mesmo e permitir com isso um manejo de irrigação mais adequado. O equipamento mostrou melhores estimativas da umidade a partir de um modelo polinomial cubico para o solo de textura arenosa (Franco Arenoso).	
Thesagro: 	Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139172/1/128.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (31379-1) - UPC - AA - DD - Documento digital -  -  - DIS