Data/hora: 21/09/2024 04:25:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	10/04/2015	
Data da última atualização: 	04/10/2019	
Autoria: 	SANTOS, R. D. S.	
Afiliação: 	ROBERTA DANIELA DA SILVA ALVES.	
Título: 	Avaliação de um reator biológico aerado para o tratamento de efluentes contaminados por agrotóxicos.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	2015.	
Páginas: 	84 f	
Descrição Física: 	il.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande. Orientada por Veruschka Escarião Dessoles Monteiro; coorientada por Paula Tereza de Sousa e Silva, Embrapa Semiárido.	
Conteúdo: 	o processo agrícola passou por mudanças significativas na década de 50 que  contemplaram principalmente o uso extensivo de agrotóxicos no controle de pragas e doenças. No entanto, a utilização dessas substâncias gera efluentes contaminados que podem impactar significativamente o meio ambiente, o que torna imprescindível a utilização de métodos para tratá-los e reduzir sua toxicidade, a exemplo do tratamento biológico aerado. O objetivo desse trabalho foi avaliar um sistema de tratamento biológico combinando aeração e esterco caprino na biodegradação de efluentes contaminados com agrotóxicos, visando reutilizar esse efluente como um biofertilizante. Esse trabalho foi conduzido em duas etapas, a primeira, consistiu na avaliação do tratamento biológico adotado por uma fazenda produtora de uva no Vale do São Francisco e a segunda etapa, contemplou um estudo em escala laboratorial com efluente sintético contaminado com imidacloprido empregando reator biológico aerado. Na primeira etapa, os efluentes e a calda orgânica foram coletados em tanques aerados da fazenda Produtora de uva. Foram feitas as seguintes análises, físico-químicas e microbiológicas nas amostras de efluente e calda orgânica; resíduos de agrotóxicos no efluente e esterco caprino; ensaios de toxicidade com o efluente antes e após o tratamento. O tratamento foi capaz de biodegradar o fungicida ciproconazol. Na segunda etapa, o delineamento experimental utilizado foi um planejamento fatorial 2x2 com três repetições. O efluente sintético, preparado com o inseticida imidacloprido foi colocado em um reator, em seguida adicionou-se esterco caprino e o sistema permaneceu sob aeração constante por meio de bombas de aeração para aquário. Foram monitorados temperatura, oxigênio dissolvido, nitrogênio e COT. Foram realizadas análises microbiológicas no efluente e também de resíduos de agrotóxicos no efluente e no esterco. Esse tratamento foi capaz de biodegradar aproximadamente 40% da concentração inicial de imidacloprido em 15 dias. Estudos dessa natureza trazem uma enorme contribuição para a ciência e a região do Vale do São Francisco, pois propõe uma alternativa de tratamento para sobras de calda e água de lavagem dos equipamentos de pulverização.	
Palavras-Chave: 	Efluente; Pesticidas; Reuso de água.	
Thesagro: 	Agrotóxico; Biodegradação; Biofertilizante; Contaminação; Esterco de Caprino; Meio ambiente.	
Thesaurus Nal: 	Biodegradation; Environment; Pesticides.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (54523-1) - UPA - TS - PP - 01/2015 -  - 2015.00001 - DIS