Data/hora: 30/05/2024 06:48:57

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 16/07/2013
Data da última atualização: | 17/08/2023
Autoria: | RAMOS, C. M. C.
Afiliação: | CLÓVIS MANOEL CARVALHO RAMOS.
Título: | Variabilidade espacial e temporal de fatores edafoclimáticos na Bacia do Pontal Sul.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | 2012.
Páginas: | 68 f.
Idioma: | Português
Notas: | Tese (Doutorado em Irrigação e Drenagem) - Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Botucatu. Orientado por Luís Henrique Bassoi, Embrapa Semiárido.
Conteúdo: | A bacia hidrográfica tem sido reconhecida como o espaço geográfico mais adequado para tratar de assuntos ambientais, constituindo-se em unidade de gestão administrativa, pois pode abranger diversidades demográficas, sociais, culturais e econômicas. Devido à complexidade inerente aos problemas de demandas e ofertas de água em uma bacia hidrográfica, é necessária a utilização de técnicas e instrumentos capazes de auxiliar os profissionais responsáveis pelo planejamento e gerenciamento de recursos hídricos. A Bacia do Rio Pontal tem uma área de 6.023km2, e está situada nos municípios de Petrolina, Afrânio, Dormentes e Lagoa Grande, no estado de Pernambuco. O rio Pontal, dreno principal da bacia, com comprimento de 206 km, é um rio de ordem quatro segundo a classificação de Strahler (1957), e é um tributário da margem esquerda do rio São Francisco. A bacia tem declividade abaixo de 15%, com mediana na ordem de 2%, e relevo em sua maior parte plano com cotas que variam entre 360 a 700 m. A vegetação natural é do tipo Caatinga, porém cerca de 52% da sua área foi modificada pela ação humana. A precipitação pluviométrica, principal fonte hídrica da região, registra historicamente, totais anuais inferiores a 600 mm, com trimestre mais chuvoso de janeiro a março, e déficit hídrico em 8 a 10 meses na maioria dos anos, com igual período de severa seca. Nessa bacia serão implantados dois perímetros irrigados com um total de 7,7 mil ha, com captação de água no Rio São Francisco da ordem de 7,8 m3/s. Existe uma demanda de perenização do rio Pontal por parte dos proprietários de terras ao longo da bacia. No Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, coordenado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), a unidade hidrográfica do Pontal está entre as unidades com maiores problemas na relação entre os usos e a vazão média, caracterizando uma situação crítica e exigindo intenso gerenciamento dos recursos hídricos e necessidade de investimentos. O trabalho teve como objetivo a caracterização edafoclimática da área do Perímetro Irrigado Pontal Sul, situado na Bacia do Rio Pontal, utilizando ferramentas de geoprocessamento e geoestatística para a criação de um banco de dados que possibilitará futuros estudos de simulação sobre o uso de água pela agricultura no perímetro irrigado, e seus possíveis impactos na bacia. Foram analisadas a variabilidade temporal da precipitação pluvial nos municípios de Petrolina e Afrânio; a variabilidade temporal da temperatura do ar no município de Petrolina; e a variabilidade 2 espacial das frações granulométricas do solo na área do perímetro irrigado A dependência temporal da temperatura do ar medida a cada hora tem variância estruturada a partir de um intervalo de 12 h entre as observações realizadas. O horário de medida da temperatura do ar e as condições climáticas locais são fatores que interferem no desempenho do modelo que estima a variação da temperatura do ar. Para a precipitação observa-se uma dependência temporal moderada para ocorrências de chuva mensal. As probabilidades mais altas, para chuvas acima de 100 mm, ocorreram nos meses de fevereiro e março. As maiores probabilidades de chuvas mensais de 50 a 100 mm ocorrem nos meses de novembro a abril. Já para os meses de maio a outubro a probabilidade é maior para as chuvas mensais abaixo de 10 mm. Os percentuais das frações granulométricas apresentaram dependência espacial forte para areia, silte e argila, nas camadas de 0-0,2 m e 0,2-0,4 m de profundidade.
Palavras-Chave: | Dependência temporal; Elemento climático; Geoestatística; Krigagem; Semiárido.
Thesagro: | Recurso natural.
Thesaurus Nal: | Natural resources.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/86116/1/Bassoi-2.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (50477-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS