Data/hora: 21/09/2024 12:43:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados; Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	14/02/2017	
Data da última atualização: 	06/03/2017	
Autoria: 	LIMA, G. S.; RAMOS, C. M. C; BASSOI, L. H.	
Afiliação: 	LUIS HENRIQUE BASSOI, CNPDIA.	
Título: 	Funções de pedotransferência para conteúdo de água no solo no perímetro irrigado Pontal Sul.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 4., 2016, Brasília, DF. Água e agricultura: incertezas e desafios para a sustentabilidade frente às mudanças do clima e do uso da terra: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2016.	
ISBN: 	978-85-7035-632-1	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Funções de pedotransferência são regressões utilizadas para estimar atributos dependentes a partir de atributos independentes e de fácil determinação. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi desenvolver funções de pedotransferência (FPT) para estimar o conteúdo de água no solo nos potenciais de -6 kPa, capacidade de campo, (CC) e -1.500 kPa, ponto de murcha permanente (PMP), a partir de dados de granulometria e densidade de zonas homogêneas de solo do Perímetro Irrigado Pontal Sul, em Petrolina, PE. As FPTs foram desenvolvidas utilizando técnicas de regressão múltipla e o procedimento stepwise (forward e backward) para selecionar os melhores preditores. A avaliação da eficiência da predição de cada pedofunção foi feita com base no coeficiente de determinação (R2) e na raiz do erro médio quadrático (REMQ). As equações desenvolvidas apresentaram bons coeficientes de determinação para a maioria das equações, com valores acima de 0,70, exceção aconteceu para CC na zona 2, e valores de REMQ aceitáveis para solos da região Nordeste, indicando que poderão ser utilizadas para predição do conteúdo de água em solos do perímetro irrigado. Abstract: Pedotransfer functions are regressions used to estimate dependent attributes from independent attributes that are easy to determine. In this context, the objective of this study was to develop pedotransfer functions (PTF) to estimate the soil water content at matric potential of -6 kPa, field capacity (FC), and of -1,500 kPa, permanent wilting point (PWP), from soil particle size and density data of homogeneous soil zones of the Pontal Sul Irrigation Scheme, in Petrolina, State of Pernambuco, Brazil. The FTPs were developed using multiple regression techniques and the stepwise procedure (forward and backward) to select the best predictors. The evaluation of the efficiency of the prediction of each pedofunctions was performed based on the determination coefficient (R2) and the root mean square error (REMQ). The developed equations presented good coefficients of determination for most equations with values above 0,70, except for FC in zone 2, and REMQ values acceptable to the Brazil´s Northeast soils, indicating that they can be used to predict the soil water content in the irrigation scheme.	
Palavras-Chave: 	Capacidade de campo; Ponto de murcha permanente; Semiárido.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CPAC - (35770-1) - EMB - PL - DD -  -  -  - DIS
CNPDIA - (16253-1) - UPC - PL - PP - PROCI.16-00239 -  - 2016.00239 - DIS