Data/hora: 16/06/2024 18:20:45

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 22/11/2002
Data da última atualização: | 22/11/2002
Autoria: | DENICULI, W.; RAMOS, M. M.
Título: | Perda de carga continua em tubulacoes dotadas de multiplas saidas (Diametro constante).
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASSILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 20., 1991. Londrina, PR. Anais. Londrina: SBEA, 1992.
Páginas: | p. 520-539
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram desenvolvidas formulas e procedimentos para o calculo da perda de carga continua em condutos dotados de multiplas saidas, visando facilitar o dimensionamento de linhas laterais de sistemas de irrigacao. Foi apresentado um fator adimensional, que multiplicado pela perda de carga, suposta ocorrer em uma tabulacao virgem, possibilita determinar a perda de carga em qualquer trecho de uma canalizacao dotada de multiplas saidas.
Palavras-Chave: | Tubos janelados.
Thesagro: | Irrigação; Vazão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (926-1) - ADD - PL - -- - 631.206081 - C479a - 1993.00011 - DIS