Data/hora: 01/06/2024 00:56:52

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 21/05/2014
Data da última atualização: | 17/05/2017
Autoria: | TABOSA, J. N.; COLAÇO, W.; REIS, O. V. dos; SIMPLÍCIO, J. B.; CARVALHO, H. W. L. de; DIAS, F. M.
Afiliação: | JOSÉ N. TABOSA, IPA, Recife, PE.; WALDECIRO COLAÇO, UFPE, Recife, PE.; ODEMAR V. DOS REIS, IPA, Recife, PE.; JOSIMAR B. SIMPLÍCIO, IPA, Recife, PE.; HELIO WILSON LEMOS DE CARVALHO, CPATC; FLAVIO M. DIAS, IPA, Recife, PE.
Título: | Sorghum genotypes evaluation under salinity levels and gamma ray doses.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 6, n. 3, p. 339-350, 2007.
DOI: | http://dx.doi.org/10.18512/1980-6477/rbms.v6n3p339-350
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | ABSTRACT- Experiments were carried out during the year of 2004 with the collaboration of the Nuclear Energy Department (DEN), the Federal University of the State of Pernambuco (UFPE), and the Agricultural Research Corporation of the State of Pernambuco (IPA). The main objective was to identify, evaluate and select high salinity resistance sorghum plants (from varieties V1- IPA 467-4-2, V2- IPA- 02-03-01 and V3- IPA- Sudan 4202) under ionizing radiation effects and electrical conductivity of the soil saturation extract – EC levels. The doses (applied to the seeds) of gamma rays from 60Co were 0, 450, 500 and 600 Gy and the salinity levels used were 0, 15 and 30 dS.m–1 of electrical conductivity – CE. The main results were: a) electrical conductivity levels between 15 and 30 dS.m-1 and gamma ray doses of 450 Gy allowed for the selection of sorghum genotypes that are resistant to salinity; b) molecular markers of the microsatelites type SSR - simple sequences repeated, revealed genetic changes in appearance of irradiated and non irradiated sorghum genotypes. RESUMO - O trabalho conduzido durante o ano de 2004, com a colaboração do Departamento de Energia Nuclear da UFPE e com o suporte do IPA – PE. O objetivo foi identificar, avaliar e selecionar materiais de sorgo das variedades V1 –IPA- 467-4-2, V2- IPA- 02-03-01 e V3 – IPA- Sudan 4202, visando resistência a níveis elevados de salinidade. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, onde foram avaliados os efeitos de doses elevadas de radiação gama (0, 450, 500 e 600 Gy) aplicada nas sementes dos materiais de sorgo, em presença dos níveis de salinidade de 0, 15 e 30 dSm-1. Os principais resultados obtidos foram: a) níveis de condutividade elétrica entre 15 e 30 dSm-1, juntamente com a dose de radiação gama de 450 Gy, permitiram selecionar genótipos de sorgo resistentes à salinidade; b) as análises decorrentes do uso de marcadores moleculares do tipo microsatélites SSR – Seqüências Simples Repetidas caracterizaram a ocorrência de alterações genéticas configuradas pelas diferenças de respostas observadas entre os materiais irradiados e o material sem irradiação.
Palavras-Chave: | Radiosensitividade.
Thesagro: | Condutividade Eletrica; Salinização; Sorgo Forrageiro.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (25795-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS