Data/hora: 23/06/2024 06:55:39

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste.
Data corrente: | 05/05/2004
Data da última atualização: | 05/05/2004
Autoria: | RENNÓ, C. D.
Título: | Construção de um sistema de análise e simulação hidrológica: aplicação a bacias hidrográficas.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | 2003.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Série: | (INPE-10437-TDI/925).
Idioma: | Português
Notas: | Dissertação (Mestrado em Sensoriamento Remoto)- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2003.

Conteúdo:

Os modelos hidrológicos são ferramentas úteis para o entendimento do comportamento
hidrológico de bacias hidrográficas. Estes modelos deveriam representar grande parte
dos processos hidrológicos a fim de produzir resultados realistas. Entretanto, os
modelos são apenas uma aproximação da realidade e requerem uma boa inicialização
das variáveis de estado e uma grande quantidade de dados para representar
apropriadamente os processos. Este trabalho tem como objetivo apresentar o ?Sistema
de Análise de Simulação Hidrológica - SASHI?, que utiliza o modelo numérico do
terreno representado por curvas de nível, para discretizar uma bacia hidrográfica em
elementos irregulares (polígonos). Esses elementos constituem a unidade espacial básica
do modelo hidrológico distribuído. O SASHI foi desenvolvido de modo a permitir a
simulação do comportamento do sistema solo-planta-atmosfera, considerando a
variação espacial de cada componente e realizando predições das interações dinâmicas e dos fluxos de energia e água. A hidrologia do solo é descrita pela equação de Richards e adota o modelo de Broadbridge-White para simplificar a solução desta equação usando
a solução numérica baseada nas diferenças finitas. O SASHI permite extrair
automaticamente os limites das bacias a partir das curvas de nível e da rede de
drenagem e, em seguida, calcular alguns índices morfométricos dessas bacias. Além
disso, o SASHI pode calcular o índice topográfico a partir do qual a condição inicial de
umidade do solo pode ser estimada. Este sistema foi testado numa sub-bacia do rio
Corumbataí, localizada no Estado de São Paulo. Foram discutidos aspectos relativos à
discretização da bacia e à inicialização do modelo hidrológico. Duas simulações
hidrológicas foram testadas para o ano hidrológico 94/95: uma supondo cobertura
florestal com índice de área foliar de 1 m2/m2, e outra com índice de área foliar de
4 m2/m2. Ambas simulações utilizaram os mesmos dados de solo e de clima. Os
resultados da discretização mostraram que os elementos irregulares puderam representar
satisfatoriamente a variabilidade da declividade e orientação da bacia estudada. A
simulação mostrou a necessidade de definir-se um fluxo de água ascendente, abaixo do
perfil de solo, para manutenção do processo de evapotranspiração mesmo em épocas
mais secas.

Palavras-Chave: | Discretização; Fluxo de água; Modelo hidrológico.
Thesagro: | Bacia Hidrográfica; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)
Exemplares: | CPAO - (21340-1) - ADP - TS - -- - T 18/03 -  - 04.00068 - DIS