Data/hora: 01/06/2024 22:22:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrobiologia; Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	24/09/1996	
Data da última atualização: 	24/09/1996	
Autoria: 	RESCK, D. V. S.	
Título: 	Determinacao da erodibilidade de um podzolico vermelho amarelo cambico distrofico fase terraco, localizado na Zona da Mata (MG), utilizando o simulador de chuva.	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	Vicosa: UFV, 1977.	
Páginas: 	88p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese Mestrado.	
Conteúdo: 	Este trabalho foi conduzido em um Podozolico Vermelho Amarelo Cambico Distrofico face terraço, localizado em área experimental da U.F.V., tendo como objetivos determinar a erodibilidade deste solo e estudar a intensidade de perdas de partículas das amostras de enxurrada coletadas durante o teste. Utilizando-se um simulador de chuva tipo rotativo foram aplicadas três chuvas com intensidades diferentes: a 1¦ com 62 mm/h durante 60 min., a 2¦ com 58 mm/h durante 30 min., 24 horas após a 1¦ e a 3¦ com 112mm/h, durante 18 min., aplicada 15 min. após a 2¦. Determinou-se a densidade aparente e porosidade total, estabilidade dos agregados, antes e após o teste, bem como, umidade atual e velocidade de infiltracao durante o teste. As perdas de solo foram coletadas por um aparelho amostrador rotativo e relacionados com a vazão dada pelo coletor tipo 'flume'. Determinou-se, também, a distribuição textural dessas perdas. O fator K-erodibilidade do solo em estudo foi determinado pela soma dos fatores k parciais, calculados para cada chuva aplicada, a partir dos dados obtidos de perdas de solo em t/ha. Os resultados encontrados permitiram as seguintes conclusões: 1) O fator k-erodibilidade do solo - encontrado foi de 0,00561 t.ha-1/tm.ha-1 x mm.h-1; 2) o maior valor encontrado para a erodibilidade do solo (k) foi para a segunda chuva, embora as maiores perdas de solo e água pela enxurrada tenham ocorrido com a aplicação da terceira chuva; 3) em relação a distribuição textural das perdas de solo observou-se para as três chuvas aplicadas, em média, maiores perdas na fração argila, seguida de areia grossa, areia fina e silte; 4) as interrelações dos parâmetros considerados tiveram influência nas perdas de solo e água pela enxurrada, durante a aplicação das três chuvas; 5) as perdas de solo foram ciclicas no período considerado do teste, devido, possivelmente, a formação de uma camada sedimentada semi-permeável nas microdepressões da superfície do solo estudado; 6) em condições de campo, o processo de sedimentação de partículas do tamanho silte e areia fina nas microdepressões da superfície do terreno parece ser um importante fator na formação desta camada.	
Palavras-Chave: 	Artificial precipitation; Brasil; Erosion; Minas Gerais; Podzolico vermelho amerelo cambico distrofico; Zona da Mata.	
Thesagro: 	Chuva; Erosão do Solo; Simulador de Chuva.	
Thesaurus Nal: 	Podzols.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (13218-1) - UPC - TS - -- - T014/77 - RES - T014/77 - DIS
CNPAB - (24681-1) - ADD - TS - -- -  -  - 1979.00007 - DIS
CPAC - (32029-1) - UPA - TS - PP - T110/77 - RES - T110/77 - DIS