Data/hora: 17/06/2024 09:21:26

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	10/01/2007	
Data da última atualização: 	18/07/2023	
Autoria: 	RESENDE, G. M. de; CORDEIRO, G. G.	
Afiliação: 	GERALDO MILANEZ DE RESENDE, CPATSA; GILBERTO GOMES CORDEIRO, CPATSA.	
Título: 	Produtividade da cenoura em função da qualidade da água e condicionador de solo no Vale do São Francisco.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Caatinga, v. 20, n. 1, p. 100-104, jan./mar. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O experimento foi conduzido no Campo Experimental da Caatinga, Embrapa Semi-Árido em Petrolina - PE, no primeiro semestre de 1998 com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e do condicionador de solo na produtividade de cenoura, cultivar Brasília. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram: água com condutividade elétrica de 0,1dS/m (água do rio São Francisco - testemunha), 4,0 e 8,0 dS/m e água com condutividade elétrica 0,1; 4,0 e 8,0 dS/m mais condicionador de solo. As produtividades da cenoura variaram de 33,1 a 82,3 t/ha para os tratamentos irrigados com água salina mais condicionador de solo e água do rio São Francisco, respectivamente. Não se verificou diferença significativa na produtividade quando o uso de água do São Francisco (0,1dS/m) comparado à água com condutividade elétrica de 4,0 dS/m, bem como quando foi adicionado o condicionador de solo.	
Palavras-Chave: 	Vale do São Framcisco.	
Thesagro: 	Cenoura; Daucus Carota; Irrigação; Rendimento; Salinidade.	
Thesaurus Nal: 	Carrots; Irrigation.	
Categoria do assunto: 	A Sistemas de Cultivo	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/34617/1/OPB1171.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (34617-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS