Data/hora: 22/06/2024 03:09:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril.	
Data corrente: 	27/11/2018	
Data da última atualização: 	27/11/2018	
Autoria: 	FEITOSA, A. A.; TEIXEIRA, W. G.; REZENDE, F. A. de; KERN, J.	
Afiliação: 	AMANDA ALVES FEITOSA, UERJ; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS; FABIANA ABREU DE REZENDE, CPAMT; JÜRGEN KERN, ATB, POSTDAM, ALEMANHA.	
Título: 	Retenção de água em biocarvões de casca de banana e bagaço de laranja carbonizados a 400 e 600 ºC.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO BRASILEIRO DE SUBSTÂNCIAS HÚMICAS E MATÉRIA ORGÂNICA NATURAL, 12., 2017, Sinop. Matéria orgânica e suas múltiplas funcionalidades: livro de resumos. Sinop: [s.n.], 2017. p. 196-199.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O Biocarvão (biochar), produto resultante da pirólise de biomassa ou
resíduos orgânicos, vem sendo bastante estudados por sua eficiência na
retenção de água e cátions. Este trabalho avaliou a capacidade de retenção de
água em biocarvões produzidos a partir da casca de banana e bagaço de laranja
pirolisados a 400 e 600 °C, a 10 e 33 kPa de tensão, os valores neste potencial
são considerados a umidade na capacidade de campo em amostras de solo, foi
utilizando o método da mesa de tensão de caolin. Os resultados mostraram que
a biomassa e temperatura de carbonização apresentaram um efeito distinto,
sendo nos biocarvões de casca de banana a água retida foi maior na
carbonização a 600 °C e o oposto nos biocarvões de bagaço de laranja. A
apresentação de dados da capacidade de retenção de água de biocarvões
deverá ser relacionada ao potencial utilizado na sua avaliação.	
Palavras-Chave: 	Capacidade de campo.	
Thesagro: 	Carbonização.	
Thesaurus Nal: 	biochar.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CPAMT - (1124-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS