Data/hora: 24/09/2024 12:47:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	17/02/1993	
Data da última atualização: 	17/02/1993	
Autoria: 	REZENDE, J. L. P. de.	
Título: 	Espacamento otimo para a producao de madeira.	
Ano de publicação: 	1983	
Fonte/Imprenta: 	Revista Arvore, Vicosa, v.7, n.1, p.30-43, jan./jun. 1983.	
ISSN: 	0100-6762	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A literatura brasileira e deficiente no que se refere a metodologia para analise economica de espacamento de eucalipto para fins energeticos. O presente trabalho desenvolve uma metodologia a ser usada para a solucao do problema bem como analisa, tres espacamentos utilizados na regiao do cerrado de Minas Gerais para a producao de madeira de eucalipto com fins energeticos. Verificou-se que, dos tres espacamentos usados, 3 x 2; 3 x 1,5 x 1 e 3 x 1 x 1m, o espacamento mais denso (5.000plantas/ha) foi o mais economico. Os custos de producao do estereo de madeira foi de Cr$1.750,60; Cr$1.534,96 e Cr$1.349,29, respectivamente, para os espacamentos utilizados. Concluiu-se, ainda, que o custo de exploracao e o mais significante na producao lenhosa, chegando a representar 50% dos custos totais no espacamento mais denso.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (11063-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS