Data/hora: 18/06/2024 23:38:27

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 27/11/2017
Data da última atualização: | 27/11/2017
Autoria: | HORNUNG, P. S.; LAZZAROTTO, S. R. da S.; BARBI, R. C. T.; LAZZAROTTO, M.; RIBANI, R. H.
Afiliação: | Polyanna Silveira Hornung, Pós-graduanda da UFPR; Simone Rosa da Silveira Lazzarotto, Pós-graduanda da UEPG; Rafaela Cristina Turola Barbi, UFPR; MARCELO LAZZAROTTO, CNPF; Rosemary Hoffmann Ribani, UFPR.
Título: | Propriedades calorimétricas do biofilme de amido de araruta (Maranta arundinaceae) com diferentes concentrações de nanocelulose de Pinus elliottii.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO DE ANÁLISE TÉRMICA, 8., 2017, Ponta Grossa. Livro de resumos. [Ponta Grossa: UEPG, 2017].
Páginas: | p. 296-299.
Idioma: | Português
Palavras-Chave: | Embalagem biodegradável; Maranta arundinaceae; Transição vítrea.
Thesagro: | Amido; Araruta; Biofilme.
Thesaurus Nal: | Starch.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/167495/1/2017-MarceloL-SAT-Propriedades.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56114-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS