Data/hora: 19/06/2024 15:49:49

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 21/03/2005
Data da última atualização: | 18/08/2006
Autoria: | MARIN, F. R.; ANGELOCCI, L. R.; RIGHI, E. Z.
Afiliação: | Embrapa Monitoramento por Satélite. ESALQ/USP.
Título: | Estimating maximum transpiration of coffee plants in high density population using Penman-Monteith model.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v. 11, n. 2, p. 87-94, 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho, objetivo é aplicar-se o modelo de Penman-Monteith para estimativa da transpiração máxima ( T ) de quatro cafeeiros com diferentes áreas foliares (AF) e comparar os dados com medidas de fluxo de seiva pelo método do balanço de calor. Para tanto, a resistência aerodinâmica foi estimada pelo métodos de Landsberg & Powell e os valores obtidos por este modelo ao longo do experimento variaram de 23,5 a 37,5 s m¹. O modelo utilizado para estimativa da resistência foliar à difusão de vapor mostrou um nível de ajuste razoável em comparação com dados porométricos horários. A energia radiante absorvida pela copa dos cafeeiros (Rnl) foi medida com um sistema móvel que amostrava as quatro plantas simultaneamente. Comparando os valores de T estimada com dados de fluxo de seiva, verificou-se um bom nível de ajuste para duas das quatro plantas analisadas, com valores intermediários de AF (9,3 e 11,4 m²). para a planta com a menor AF, os valores de T subestimaram o fluxo de seiva em aproximadamente 30% enquanto que na planta com maior área foliar, T superestimou o fluxo de seiva em aproximadamente 60%. Essas tendências inversas foram atribuídas ao uso de uma única relação entre AF e Rnl para as quatro plantas, ao invés de relações específicas para cada uma delas. Essas  tendências inversas sugerem também que a relação entre AF e Rnl não é linear, mas sim uma relação que maximiza Rnl em plantas com baixa AF e minimiza Rnl em plantas com a AF elevada. Comparando as estimativas de T com o modelo de Penman-Monteith para os quatros cafeeiros (AF=40,6m²) com a soma do fluxo de seiva, verificou-se um bom nível de concordância entre os dados, confirmando que as discrepâncias verificadas nas análises individuais foram devidas, principalmente, às medidas de Rnl.
Palavras-Chave: | Fluxo de seiva; Radiação absorvida; Resistência aerodinâmica; Resistência foliar; Saldo de radiação.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (10627-1) - ADD - AP - -- -  -  -  - DIS