Data/hora: 23/09/2024 17:51:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	12/06/2013	
Data da última atualização: 	12/06/2013	
Autoria: 	RIGO, M. M.; SOUZA, A. C. F.; CERQUEIRA, A. A.; SOUZA, P. S.; MARQUES, M. R. C.; PEREZ, D. V.	
Afiliação: 	Michelle M. Rigo, UERJ; Ana C. F. Souza, UERJ; Alexandre A. Cerqueira, UERJ; Paulo S. Souza, UERJ; Mônica R. C. Marques, UERJ; DANIEL VIDAL PEREZ, CNPS.	
Título: 	Tratamento de lixiviado do aterro de Gramacho - RJ por eletro-fenton.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 36.; 2013, Águas de Lindóia. Resumos... Águas de Lindóia, SP: CNPq, CAPES, FAPESP, FAPEMIG, Ministério da Educação , 2013.	
Idioma: 	Português	
Palavras-Chave: 	Aterro sanitário; Chorume; Efluente; Eletro-fenton; Eletrofloculação.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/84415/1/T0029-1.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (17400-1) - UPC - RA - DD - 13.00187 -  - 13.00187 - DIS