Data/hora: 22/06/2024 08:35:22

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | RIUL JUNIOR, A.; MELLO, S. V.; MATTOSO, L. H. C.; FARIA, R. M.; OLIVEIRA JUNIOR, O. N.
Afiliação: | USP-IFSC; USP-IQSC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Potencial de superfície de filmes de Langmuir de polianilinas.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 19., set. 1996, Aguas de Lindoia, SP. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1996.
Páginas: | p. 462.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A dopagem, atraves de subfases acidas, e essencial para a obtencao de filmes de Langmuir estaveis, permitindo a deposicao de filmes LB de polianilina (PAni) e de poli(o-etoxianilina) (POEA). Verifica-se que a estabilidade da monocamada e a fabricacao de filmes LB sao melhoradas a medida que subfases com valores de pH mais baixos sao utilizadas. Neste trabalho investigou-se a influencia da dopagem, atraves de medidas de potencial de superficie, em monocamadas de POEA e PAni. As caracteristicas dos filmes de Langmuir dependem do tipo de acido utilizado na subfase e do grau de dopagem. Essa dependencia era esperada pois estudos com medidas de angulo de contato mostraram que a energia de superficie da polianilina dopada difere da do polimero nao dopado, e varia com o dopante. Nas medidas de potencial de superficie, alem das contribuicoes dipolares das moleculas polimericas, uma contribuicao importante provem da dupla-camada eletrica, formada na interface monocamada/subfase, para filmes ionizados. A medida que os valores de pH sao diminuidos, em principio o polimero fica mais dopado, devido a presenca de cargas na subfase; aumentando a dupla-camada eletrica. Entretanto, os resultados mostram que o potencial de superficie tende a diminuir com o aumento da concentracao no intervalo de 10E-4 a 10E-1 M. Isso ocorre porque provavelmente o polimero ja esta completamente protonado sobre subfases de 10E-4, e dupla-camada eletrica diminui com a forca ionica. (...)
Palavras-Chave: | Dopagem; Polianilinas; Potencial de superficie.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5635-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00177 -  - 1996.00177 - DIS