Data/hora: 23/09/2024 03:53:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	09/01/2008	
Data da última atualização: 	24/06/2021	
Autoria: 	CORRÊA, L. de A.; PRIMAVESI, O.; RODRIGUES, A. de A.	
Afiliação: 	LUCIANO DE ALMEIDA CORREA, CPPSE/SÃO CARLOS, SP.; ODO PRIMAVESI, CPPSE/SÃO CARLOS, SP.; ARMANDO DE ANDRADE RODRIGUES, CPPSE/SÃO CARLOS, SP.	
Título: 	Condutividade hidráulica saturada de campo em pastagens tropicais submetidas a exploração intensiva da pastagem.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 44., 24-27/07/2007, Jaboticabal. Jaboticabal: Sociedade Brasileira de Zootecnia, Unesp, 2007.	
Descrição Física: 	1CD Rom, Forragicultura, E721.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Foram realizadas medições de CHSC, utilizando permeâmetro de Guelph, em Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico (26% argila), Latossolo Vermelho Distrófico típico (29% argila), Latossolo Vermelho Distroférrico (antigo Latossolo Roxo; 40% argila) e Nitossolo Vermelho Eutroférrico (antiga Terra Roxa Estruturada; 45% argila), nas profundidades de 10, 20 e 60 cm. O objetivo foi verificar se os manejos das pastagens são adequados para manter as propriedades físicas favoráveis do solo. Os resultados mostraram que tanto na exploração extensiva como intensiva da pastagem, evitando-se superpastejo, houve manutenção ou mesmo aumento da CHSC na camada de 0 a 10 cm, e que variou de 0,8 a 4,1 m/h, dependendo do tipo de solo.	
Palavras-Chave: 	Manejo extensivo; Manejo intensivo rotacionado; Pastagens.	
Thesagro: 	Permeabilidade.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/40458/1/PROCILAC2007.00387.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (17486-1) - UPC - AA - DD - PROCI-2007.00387 - COR - 2007.00387 - DIS