Data/hora: 14/06/2024 01:24:53

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 11/01/2018
Data da última atualização: | 11/01/2018
Autoria: | RODRIGUES, H. M.; VASQUES, G. de M.
Afiliação: | HUGO MACHADO RODRIGUES, UFF; GUSTAVO DE MATTOS VASQUES, CNPS.
Título: | Predição e mapeamento de atributos do solo utilizando sensores proximais.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2016-2017, Rio de Janeiro. Seminário PIBIC Embrapa Solos 2016/2017. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2017. p. 28-31.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo foi avaliar o uso in situ de sensores proximais para predizer e mapear cinco atributos do solo em uma área de 3,4 ha em Seropédica, RJ. Foram definidos 105 pontos amostrais em malha uniforme de 20 m x 20 m, acrescidos de 25 pontos para validação externa. Nesses 130 pontos, foram medidos em laboratório os teores de argila, carbono orgânico, ferro e umidade e a capacidade de troca catiônica a partir de amostras de solo coletadas a 0-10 cm, e medidas por sensores proximais in situ, na superfície do solo, a susceptibilidade magnética (SM), condutividade elétrica aparente (CEa) e os teores de tório (eTh) e urânio (eU) equivalentes. Foram comparadas duas abordagens de mapeamento: 1) krigagem ordinária (KO) dos cinco atributos do solo a partir dos seus valores observados; e 2) regressão-krigagem (RK), compreendendo a predição dos atributos em função dos dados de sensores, seguida da krigagem dos valores preditos dos atributos. Os modelos de predição lineares dos atributos obtiveram R2 ajustado de até 0,73 (argila), sendo que a SM e o eTh foram as variáveis preditoras mais importantes. Os mapas dos atributos obtidos por RK foram muito similares àqueles obtidos por KO, tanto nos padrões espaciais gerados quanto na incerteza quantificada a partir dos 25 pontos de validação externa. Isso significa que os dados de sensores obtidos rapidamente in situ permitem gerar mapas de atributos do solo, de mais difícil e demorada medição em laboratório, com ganho de eficiência e sem perda de qualidade nos mapas.
Palavras-Chave: | Geoestatística; Pedometria; Sensoriamento proximal do solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/170887/1/2017-100.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (19765-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2018.00032 - DIS