Data/hora: 18/06/2024 17:46:50

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	04/03/2016	
Data da última atualização: 	26/05/2017	
Autoria: 	RODRIGUES, L. N.; TORRES, M.	
Afiliação: 	LINEU NEIVA RODRIGUES, CPAC; MARCELO TORRES, UNB.	
Título: 	Metodologia para estimativa da vazão natural em pequenas bacias hidrográficas com barragens e canais de irrigação sem controle de vazão.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 21., 2015, Brasília, DF. Segurança hídrica e desenvolvimento sustentável: anais. Brasília, DF: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2015.	
Páginas: 	8 p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo - Milhares de pequenas barragens foram construídas no Brasil nos últimos anos. Essas barragens geralmente não possuem estrutura de controle de vazão efluente. Na região do Cerrado, a maior parte delas é utilizada para irrigação. Uma parte dessas barragens tem também canais que não possuem estrutura de controle de vazão. Ou seja, canais cuja vazão depende basicamente da carga hidráulica e do diâmetro do tubo que conecta a barragem ao canal. Para a gestão dos recursos hídricos, entretanto, é importante estimar a quantidade de água que é derivada da barragem para o canal, sendo essa informação importante também para os agricultores que utilizam essa água. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um procedimento metodológico para calcular a quantidade de água que é derivada para o canal e a vazão afluente ao reservatório, em bacias hidrográficas com barragens e canais sem estrutura de controle de vazão. O procedimento utiliza a relação cota-volume das barragens, a hidráulica de tubos e canais abertos e dados de vazão observada à jusante da barragem. O procedimento foi modelado e aplicado na estimativa das vazões dos canais e da naturalização da vazão do rio da bacia hidrográfica do Buriti Vermelho.
Abstract - Thousands of small reservoirs were built in the last few decades in Brazil. In general, these reservoirs do not have discharge control structure and are used for irrigation purposes. Some of these reservoirs have irrigation channels also without discharge control structure. It means channels in which the discharge depends basically on the hydraulic head and diameter of the pipe that connects the dam to the channel. To water management purposes, it is important to know the discharge that goes from the dam to the channel. This information is also important to farmers that depend on this water. The objective of this paper was therefore to develop a methodology to estimate the amount of water diverted to the channel and to calculate natural discharge in small watersheds with reservoirs and irrigation channels without discharge controls. The procedure uses the volume-depth relationships of the reservoirs, the hydraulic of pipes and open channels and the observed discharge. The procedure was modeled and applied to estimate channels discharge of the Buriti Vermelho watershed.	
Thesagro: 	Hidrologia; Irrigação; Recurso hídrico.	
Thesaurus Nal: 	Hydrology; Irrigation; Water resources.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (35260-1) - UPC - SP - PP - S2115 -  - S2115 - DIS