Data/hora: 15/06/2024 12:25:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	13/02/2017	
Data da última atualização: 	25/05/2017	
Autoria: 	AGERBEEK, B.; RODRIGUES, L. N.; DAM, J. C. van; DIJKSMA, R.	
Afiliação: 	Bas Agerbeek, Universidade de Wageningen; LINEU NEIVA RODRIGUES, CPAC; Joseph Cornelis van Dam, Universidade de Wageningen; Roel Dijksma, Universidade de Wageningen.	
Título: 	Hydrologic model of the Upper Preto River Basin: calibration and validation.	
Complemento do título: 	Modelagem hidrológica do Alto Rio Preto: calibração e validação.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO DA REDE AGROHIDRO, 4., 2016, Brasília, DF. Água e agricultura: incertezas e desafios para a sustentabilidade frente às mudanças do clima e do uso da terra: anais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2016.	
Páginas: 	p. 251-258.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	O Distrito Federal (DF) é uma região que vem experimentando mudanças rápidas devido ao crescimento populacional e urbanização. A agricultura irrigada é a principal usuária nessa região, apresentando demandas elevadas, principalmente durante a estação seca, quando a demanda de todos os setores aumenta. Assim, é importante compreender melhor a hidrologia da região para propor estratégias de mitigação e adaptação. O objetivo deste estudo foi desenvolver, calibrar e validar um modelo de simulação hidrológica para o alto rio Preto. Para isto, utilizou-se o modelo hidrológico SWAT. O rio Preto é um importante tributário do Paracatu, que, por sua vez, é o principal afluente do São Francisco. O alto rio Preto, modelado nesse estudo, tem uma área de drenagem de aproximadamente 3.300 km2 e possui uma vazão média variando entre 50 m3/s e 200 m3/s. O modelo foi calibrado e validado utilizando dados diários de vazão da estação Fazenda Limeira para o período de 1986 a 1984. O modelo apresentou um desempenho satisfatório com NSE=0,73, PBIAS=-9,5% e RSR=0,5 para o período de validação. Abstract: The Distrito Federal is a region experiencing rapid changes due to population growth and urbanization. Irrigated agriculture is the main water user in the region, with high demands, especially during the dry season when demand among all sectors increases. In addition, climate change is expected to impact the water resources of the DF. Thus, it is important to better understand the hydrology of this region to propose mitigation and adaptation strategies. The objective of this study was to develop, calibrate and validate a hydrologic simulation model for the upper Peto River basin. The model was developed using the SWAT (Soil Water Assessment Tool) hydrological model. The Preto River is an important tributary of Paracatu, which is the main tributary of the São Francisco. The drainage area of the upper Preto river is about 3,300 km2. At the outlet the river has an average discharge varying between 50 m3/s and 200 m3/s. The model was calibrated and validated using observed daily streamflow from the Fazenda Limeira station for the period of 1986 to 1994. The model performed satisfactorily with an NSE=0.73, PBIAS=-9.5% and RSR=0.5 goodness-of-fit between simulated streamflow and observed streamflow for the validation period.	
Palavras-Chave: 	Distrito Federal; Modelagem hidrológica; Nash sutcliffe; SWAT.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Cerrado.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155410/1/Agua-e-agricultura-pg251-258.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (35765-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS