Data/hora: 23/09/2024 00:00:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	19/08/2011	
Data da última atualização: 	19/08/2011	
Autoria: 	DALLA ROSA, C.	
Título: 	Produção enzimática de biodiesel em modo contínuo em meio pressurizado.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	2009.	
Páginas: 	134 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, SC.	
Conteúdo: 	Este trabalho investiga a produção em modo contínuo de ésteres etílicos de ácidos graxos de óleo de soja em fluidos pressurizados, dióxido de carbono, propano e n-butano, utilizando como catalisador a lipase imobilizada comercial Novozym 435. Para tanto um aparato experimental foi construído para condução das reações. Os experimentos foram executados em um reator onde foram avaliados os efeitos da temperatura (30ºC - 70ºC), pressão (50 ? 150 bar), razão molar óleo:etanol (1:6 - 1:18) e razão mássica solvente:substrato (4:1 - 10:1) que permitiram a determinação das melhores condições experimentais para a produção de biodiesel em modo contínuo. Em contraste com o uso do dióxido de carbono e do n-butano, os resultados mostraram que a alcoólise catalisada por lipase em um reator tubular de leito contínuo em propano pressurizado pode ser uma rota potencial à produção do biodiesel, uma vez que conversões elevadas da reação (em torno de 70%) foram obtidas em condições amenas de temperatura (70ºC) e de pressão (60 bar) com o emprego da razão de solvente/substrato (7:1) e razão óleo:etanol (1:12) em períodos de tempo relativamente curtos (aproximadamente 2 horas). Testes com reatores em série utilizando estas condições indicaram que na terceira passagem conversões próximas de 100% em ésteres etílicos foram obtidas demonstrando que esta metodologia apresenta potencial do ponto de vista industrial. Os bons níveis de conversões obtidos neste processo também foram obtidos com outros óleos vegetais, como: óleo bruto de pinhão manso, óleo degomado de soja e óleo de milho.	
Palavras-Chave: 	Ácidos graxos; Ésteres etílicos; Óleo bruto de pinhão manso; Óleo de milho; Óleo de soja; Óleo degomado de soja; Óleos vegetais; Produção em modo contínuo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (1352-1) - ADD - TS - DD - TS2009.007 - DAL - 2009.007 - DIS