Data/hora: 08/06/2024 19:13:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	27/07/2010	
Data da última atualização: 	23/04/2018	
Autoria: 	MENTGES, M. I.; REICHERT, J. M.; ROSA, D. P. da; VIEIRA, D. A.; ROSA, V. T. da; REINERT, D. J.	
Afiliação: 	Marcelo Ivan Mentges, Universidade Federal de Santa Maria; José Miguel Reichert, Universidade Federal de Santa Maria; David Peres da Rosa, Universidade do Estado de Santa Catarina; Davi Alexandre Vieira, Universidade Federal de Santa Maria; Vanderleia Trevisan da Rosa, Universidade Federal de Santa Maria; Dalvan José Reinert, Universidade Federal de Santa Maria.	
Título: 	Propriedades físico-hídricas do solo e demanda energética de haste escarificadora em Argissolo compactado.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 45, n. 3, p. 315-321, mar. 2010	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Soil physicohydric properties and chisel energy demand in a compacted Alfisol.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da compactação nos atributos físico-hídricos do solo e na demanda energética da haste escarificadora, além de avaliar as propriedades físico-hídricas abaixo da profundidade de trabalho da haste. O trabalho foi conduzido em Argissolo Vermelho-Amarelo de textura franco arenosa, com os seguintes tratamentos: plantio direto por 13 anos; plantio direto por 13 anos em solo escarificado; plantio direto em solo com compactação adicional; e plantio direto em solo com compactação adicional escarificado. A compactação, ao longo da profundidade escarificada, foi verificada por meio dos dados de esforço de tração associados à haste escarificadora, obtidos com auxílio de um anel octogonal ligado a um módulo de aquisição de dados. Foram determinados densidade, porosidade total, macroporosidade, microporosidade, condutividade hidráulica saturada e resistência mecânica do solo à penetração. A compactação elevou a densidade e a resistência mecânica à penetração do solo, reduziu a porosidade total e a macroporosidade, porém sem causar efeitos significativos na microporosidade. A compactação aumentou a demanda energética da haste escarificadora em 21,64%, o que elevou os valores médios de esforço de tração de 5,33 para 6,35 kN. A escarificação não elevou o estado de compactação do solo abaixo da profundidade de trabalho da haste escarificadora, em solo franco arenoso.	
Palavras-Chave: 	Esforço de tração; Resistência à penetração; Traction effort.	
Thesagro: 	Condutividade hidráulica; Plantio direto.	
Thesaurus Nal: 	Hydraulic conductivity; No-tillage; Resistance to penetration.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/105913/1/Propriedades.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (48058-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS