Data/hora: 16/06/2024 03:42:45

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 17/02/1993
Data da última atualização: | 17/02/1993
Autoria: | ROSADO, S. C.; BRUNE, A.; OLIVEIRA, L. M. de.
Título: | Avaliacao da densidade basica da madeira de arvores em pe.
Ano de publicação: | 1983
Fonte/Imprenta: | Revista Arvore, Vicosa, v.7, n.2, p.147-153, jul./dez. 1983.
ISSN: | 0100-6762
Idioma: | Português
Conteúdo: | Avaliou-se o uso do aparelho chamado "Pilodyn" para medida indireta da densidade basica da madeira, em Eucalyptus grandis, E. saligna, E. urophylla e E. citriodora aos dois anos de idade. Em E. urophylla o aparelho mostrou-se muito eficiente, sendo que nas outras especies e util,mas a correlacao, apesar de significativa ao nivel de 0,001, foi mais baixa.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (11071-1) - ADC - AP - -- -  -  -  - DIS